関連トピック

# 信頼済みアクセスポイントのワイヤレス MAC アドレスを見つける

Rogue Access Point Detection を有効にします場合、他の信頼できるワイヤレス アクセスポイントのワイヤレス MAC アドレスを信頼できるものとして特定できるように、これらを指定することができます。ワイヤレス Firebox を信頼済みアクセス ポイントとして追加するには、ワイヤレス MAC アドレスを把握している必要があります。

Firebox ワイヤレス デバイスでは、ワイヤレス MAC アドレスは Eth0 インターフェイスの MAC アドレスより 6 高くなっています。たとえば、Firebox ワイヤレス デバイスの Eth0 インターフェイスの MAC アドレスが 00:90:7F:80:1A:61 の場合、そのデバイスのワイヤレス MAC アドレスは 00:90:7F:80:1A:67 です。

Eth0 インターフェイスの MAC アドレスを確認するには、Fireware Web UI から ダッシュボード > インターフェイス の順に選択します。

Firebox System Manager のステータス レポートで WatchGuard ワイヤレス デバイスのワイヤレス MAC アドレスを確認することもできます。

信頼済みアクセスポイントのワイヤレス MAC アドレスを見つけるには、Firebox System Manager から以下の手順を実行します：

1. Firebox System Manager を起動する 。
2. ステータス レポート タブを選択します。
3. インターフェイス セクションにスクロール ダウンします。
   ワイヤレス MAC アドレスは、ath インターフェイスの情報の最初のラインに表示されます。

ワイヤレス デバイスでは、リストにある最初の 4 つのインターフェイスがワイヤレス インターフェイスです。これらは、4 つのワイヤレス構成オプションに対応しています。

- ath0 — ワイヤレス クライアント (外部インターフェイス)
- ath1 — アクセスポイント 1
- ath2 — アクセスポイント 2
- ath6 — アクセスポイント 3

これらのすべてのワイヤレス インターフェイスの MAC アドレスは同じアドレスです。ワイヤレス Firebox では、ワイヤレス MAC アドレスは常に Eth0 インターフェイスの MAC アドレスより 6 高くなります。

#### 関連情報

Rogue Access Point Detection を有効にする

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索