関連トピック

# spamBlocker の要件

spamBlocker を有効にするには、次が必要です。

- spamBlocker 機能キー — spamBlocker 機能キーを取得するには、WatchGuard 再販売業者までお問い合わせください。
- POP3、IMAP、または SMTP 電子メール サーバー — spamBlocker は WatchGuard POP3、IMAP、および受信 SMTP プロキシで動作して、インバウンド電子メールをスキャンします。spamBlocker サービスを構成する前に、POP3、IMAP または SMTP プロキシを 1 つ以上構成する必要があります。POP3、IMAP、または SMTP に複数のプロキシ ポリシーがある場合、spamBlocker はそれらすべてに対応します。
- Firebox 上の DNS 構成 — Fireware Web UI から ネットワーク > インターフェイス の順に選択します。DNS サーバー リストで、ホスト名を解決するために Firebox が使用している DNS サーバー の IP アドレスを追加します。
  Policy Manager から ネットワーク > 構成 の順に選択します。WINS/DNS タブをクリックし、ホスト名を解決するために Firebox で使用する DNS サーバーの IP アドレスを入力します。
- インターネットへの接続

Fireware は、プロキシ ポリシーおよび登録サービスで IPv6 に対応しています。spamBlocker は IPv4 を使用して署名更新サーバーに接続します。Firebox が IPv6 用に構成されている場合、IPv4 アドレスおよび IPv6 アドレスの両方で外部インターフェイスを構成する必要があります。

#### 関連情報

spamBlocker をアクティブ化および構成する

WINS サーバーおよび DNS サーバーの IP アドレスを追加する

機能キーについて

spamBlocker について

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索