関連トピック

# DLP スキャンの制限について

DLP は、各ファイルをキロバイト指定されたサイズまでスキャンします。そのバイト数を超える部分のファイルはスキャンされません。これにより、プロキシはパフォーマンスに多大な影響を与えることなく非常に大規模なファイルを部分的にスキャンすることができます。各 DLP センサに異なる DLP スキャン制限を設定することができます。最小スキャン制限は、すべてのデバイスで 10 Kb です。デバイスのモデルに応じて、既定および最大スキャン制限値が異なります。

既定 (Kb) | 最小 | 最大 | デバイス モデル
--- | --- | --- | ---
512 | 10 | 5120 | Firebox T10、T30、XTM 21、22、23、25、26
1024 | 10 | 20480 | Firebox T50、XTM 33、330、810、820、830
5120 | 10 | 20480 | Firebox M200、XTM 505、510、520、530、515、525、535、545
5120 | 10 | 30720 | Firebox T70、M300、M370、M400、M440、M470、M500、M570、M670、M4600、M5600、XTM 850、860、870、1050、1500、2050、2500、FireboxV、XTMv

同一のプロキシ アクションで DLP および Gateway AV を有効にすると、両方のサービスに適用されるスキャン制限の構成がより大きくなります。

スキャン制限の設定方法の詳細については、次を参照してください：DLP スキャン設定を構成する。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索