関連トピック

# ホットスポット クライアントのモニタ

Firebox のワイヤレス ホットスポット機能が有効な場合、接続中のクライアントの数に関する情報を確認できます。接続している各クライアントをホットスポットから切断することもできます。

ワイヤレス ホットスポット機能を有効にする方法については、次を参照してください：ホットスポットを構成する。

ワイヤレス ホットスポット接続を表示するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. Firebox の Fireware Web UI に接続します。
2. システム ステータス > ホットスポット クライアント の順に選択します。
   接続した各クライアントのホットスポット名、ユーザー名、IP アドレスおよび MAC アドレスが表示されます。

ワイヤレス ホットスポット接続を表示するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. お使いのワイヤレス デバイスの Firebox System Manager を起動します。
   Firebox System Manager が表示されます。
2. 認証リスト タブを選択します。

1. ホットスポット クライアント をクリックします。
   接続中の各ワイヤレス クライアントの IP アドレスおよび MAC アドレスが表示されます。

ホットスポット接続を管理する方法の詳細については、次を参照してください：ホットスポット接続を参照する。

#### 関連情報

Firebox System Manager (FSM) で Firebox を監視する

Fireware Web UI で Firebox を監視する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索