関連トピック

# Mobile VPN with PPTP 接続

Firebox で Mobile VPN with PPTP を有効にすると、Mobile VPN with PPTP グループに含まれるユーザーは、各自のコンピュータのオペレーティング システムに含まれる PPTP 機能を使用して デバイスとの PPTP 接続を行うことができます。

Firebox は、正しい認証情報を提供するすべての Firebox ユーザーからの PPTP 接続を許可します。したがって、PPTP セッション用のポリシーを作成するときは、PPTP セッションでのトラフィック送信を許可するユーザーのみがポリシーに含まれるようにすることが重要です。Firebox の先にあるリソースへのアクセスを制御するポリシーには、グループまたは個々のユーザーを追加できます。この目的のために、PPTP-Users という名前の事前構成済みのグループが Firebox によって作成されます。

Mobile VPN with PPTP 接続を構成するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. VPN > Mobile VPN with PPTP の順に選択します。
2. Mobile VPN with PPTP を有効化する チェック ボックスをオンにします。
3. PPTP ユーザーに RADIUS 認証を使用する チェックボックスが選択されていることを確認します。

チェック ボックスが選択されている場合、RADIUS 認証サーバーが PPTP セッションを認証します。
このチェック ボックスのチェックを外すと、Firebox が PPTP セッションを認証します。

Firebox は、ユーザーが VPN connection ダイアログ ボックスで入力したユーザー名とパスワードが 、PPTP-Users グループのメンバーであるFirebox ユーザー データベース内のユーザーの認証情報に一致するかどうかを確認します。
ユーザーが入力した認証情報が Firebox ユーザー データベースのアカウントに一致する場合、ユーザーが PPTP セッションのために認証されます。

1. Firebox ユーザー名またはグループのリストを発信元または宛先とするトラフィックだけを許可するポリシーを作成します。
   トラフィックの発信元または宛先が、認証されたユーザーの IP アドレスではない場合、Firebox はこのポリシーを無視します。

Mobile VPN with PPTP 接続を構成するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. VPN > Mobile VPN > PPTP の順に選択します。
2. Mobile VPN with PPTP を有効化する チェック ボックスをオンにします。
3. Mobile VPN with PPTP ユーザーの認証に RADIUS 認証を使用するチェック ボックスが選択されていないことを必ず確認してください。

チェック ボックスが選択されている場合、RADIUS 認証サーバーが PPTP セッションを認証します。
このチェック ボックスのチェックを外すと、Firebox が PPTP セッションを認証します。

Firebox は、ユーザーが VPN connection ダイアログ ボックスで入力したユーザー名とパスワードが 、PPTP-Users グループのメンバーであるFirebox ユーザー データベース内のユーザーの認証情報に一致するかどうかを確認します。
ユーザーが入力した認証情報が Firebox ユーザー データベースのアカウントに一致する場合、ユーザーが PPTP セッションのために認証されます。

1. Firebox ユーザー名またはグループのリストを発信元または宛先とするトラフィックだけを許可するポリシーを作成します。
   トラフィックの発信元または宛先が、認証されたユーザーの IP アドレスではない場合、Firebox はこのポリシーを無視します。

#### 関連情報

ポリシーについて

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索