関連トピック

# WINS および DNS サーバーのアドレス を追加する

XTM デバイスのいくつかの機能は、Windows Internet Name Server (WINS) および Domain Name System (DNS) サーバーの共有 IP アドレスを使用します。 これらの機能には、DHCP や Mobile VPN が含まれます。 これらのサーバーには、XTM デバイスの信頼済みインターフェイスから接続できる必要があります。

この情報は、以下の 2 つの目的で使用されます。

- XTM デバイス はこの DNS サーバーを使用して、IPSec VPN および spamBlocker、Gateway AV、IPS の機能が正しく動作するように IP アドレスに名前を解決します。
- WINS の入力内容および DNS の入力内容は、信頼済みネットワークまたは任意ネットワーク上の DHCP クライアントや、Mobile VPN ユーザーが DNS クエリを解決するために使用されます。

DHCP および Mobile VPN には、内部 WINS および DNS サーバーだけを使用してください。 それにより、ユーザーが DNS サーバーを接続しずらくする構成プロパティにより、ポリシーの作成を回避することができます。

WINS および DNS サーバーを構成するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > 構成 の順に選択します。
   ネットワーク構成ダイアログ ボックスが表示されます。
2. WINS/DNS タブを選択します。
   [WINS/DNS] タブの情報が表示されます。

1. DNS サーバー テキスト ボックスに、各 DNS サーバーの IPv4 または IPv6 アドレスを入力します。
2. 追加をクリックします。
3. （任意）ステップ 3 〜 4 を繰り返して、最大 3 つのサーバーを指定します。
4. （任意）ドメイン名 テキスト ボックスに、DHCP クライアントが非修飾ホスト名に付加するドメイン名を入力します。
5. WINS サーバー テキスト ボックスに、WINS サーバーのプライマリおよびセカンダリ IPv4 アドレスを入力します。
6. OK をクリックします。

#### 関連情報

ネットワーク モードおよびインターフェイスについて

共有インターフェイスの設定

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索