関連トピック

# WatchGuard AP デバイスの構成

Firebox デバイスの信頼済み、任意、またはカスタム ネットワークに複数の WatchGuard AP デバイスを接続し、有線またはワイヤレスの Firebox から管理することができます。WatchGuard AP デバイスを管理するには、Firebox のゲートウェイ アクセス コントローラを構成します。また、WatchGuard Wi-Fi Cloud から一部の WatchGuard AP デバイスを構成および管理できます。

Firebox から WatchGuard AP デバイスを構成する設定項目は、ネットワーク > ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ メニューにあります。

詳細については、次を参照してください：

- WatchGuard ワイヤレス ソリューション
- AP デバイス構成について
- WatchGuard Wi-Fi Cloud について
- AP デバイスのアクティブ化について
- ワイヤレス AP デバイスの配備を計画する
- WatchGuard AP デバイス配備の概要
- WatchGuard AP デバイスの検出およびペアリング
- AP デバイスを手動で追加する
- ゲートウェイ ワイヤレス コントローラで AP デバイスを構成する
- AP デバイス無線設定を構成する
- AP デバイス設定を構成する
- ゲートウェイ ワイヤレス コントローラーの設定を構成する
- WatchGuard AP デバイス SSID を構成する
- SSID セキュリティ設定を構成する
- AP デバイスの信頼ストア
- ゲートウェイ ワイヤレス コントローラーで AP デバイスファームウェアを更新する
- AP デバイス ステータスを監視する
- ワイヤレス クライアントを監視する
- AP デバイスのトラブルシューティング
- ワイヤレス配備マップを表示する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索