関連トピック

# ホットスポット ゲスト ユーザー アカウントを管理する

ゲスト管理者ユーザー アカウントを追加した後、ゲスト管理者は Firebox のゲスト管理ポータルに接続することができます。ゲスト管理者は、ゲスト管理ポータルから、ゲスト ユーザー アカウントの設定を構成し、ユーザー アカウント情報でゲスト ユーザーが受け取るバウチャーをカスタマイズすることができます。ゲスト管理者はまた、ゲスト ユーザー アカウントが失効する前に、ゲスト ユーザー アカウントを削除することができます。

ホットスポットを削除すると、またはホットスポットの認証設定を変更すると、そのホットスポットの既存のゲスト ユーザー アカウントはすべて削除されます。

## ゲスト管理ポータルに接続する

ホットスポット ゲスト ユーザー アカウントを管理するには、ゲスト管理者は Web ブラウザで Firebox に接続します。

ゲスト管理ポータルに接続するには、以下の手順を実行します：

1. Web ブラウザを開き、https://<Firebox-IP-address>:8080/wirelessguest にアクセスします。
   <Firebox-IP-address> を必ず Firebox の IP アドレスと置換してください。
   たとえば、https://203.0.113.10:8080/wirelessguest と入力します。
   ログイン ページが表示されます。
2. ユーザー名 および パスフレーズ を入力して、ゲスト管理者ユーザー アカウントの 認証サーバー を選択します。ヒントユーザー名とパスフレーズの両方で、大文字と小文字が区別されていることを確認してください。
3. ログイン をクリックします。
   ユーザー認証が必要なホットスポットのリストが記載されたゲスト管理ページが表示されます。

メインの ゲスト管理 ポータル ページで、ゲスト管理者は以下を実行することができます：

- ゲスト ユーザー アカウント設定をカスタマイズする。
- ホットスポットを選択して、ゲスト ユーザー アカウントを管理する。

ゲスト管理ポータルに接続するために FireCluster バックアップ マスターの管理 IP アドレスを指定する場合は、このポータルは読み取り専用であるため、以下のエラー メッセージが表示されます: この Firebox は FireCluster のバックアップ マスターです。FireCluster の管理 IP アドレスにサインインしてください。

## ゲスト ユーザー アカウントの設定を構成する

ゲスト管理者がホットスポット ユーザーのゲスト ユーザー アカウントを生成する前に、ゲスト管理者はゲスト ユーザー アカウントの設定を指定できます。ゲスト管理者が異なる設定を指定しない場合は、新しいゲスト ユーザー アカウントが生成される際に、詳細設定で指定されている設定が使用されます。

ユーザー名のプレフィックス

これは、すべてのユーザー アカウントのユーザー名のプレフィックスです。ゲスト ユーザー アカウントが生成される際、各ユーザー名がこのプレフィックスで開始されます。ユーザー名サフィックスがランダムに生成され、各ゲスト ユーザー アカウントについて固有です。

既定ゲスト ユーザー名のプレフィックスは guest です。ユーザー名プレフィックスには、これらの文字 (A-Z、a-z) (0-9) と (-、_、+、.、*) を使用できますが、スペースや他の特殊文字は使用できません。

アカウントの有効期限

これは、各ゲスト ユーザー アカウントが最初にアクティブ化されてから使用できる長さです。ユーザーがゲスト ユーザー アカウントの資格情報でログインすると、カウントダウンが開始されます。指定したアカウント有効期限に達すると、ユーザーがログアウトされ、そのゲスト ユーザー アカウントではホットスポットに再接続できなくなります。

既定のアカウント有効期限は 8 時間 です。アカウント有効期限に 1 分未満の値は指定できません。

アカウント失効時間

これは、ゲスト ユーザー アカウントが失効して、ゲスト アカウント リストから削除されてから経過した時間です。アカウント失効時間に達する前にゲスト ユーザー アカウントがアクティブ化されていない場合も、ゲスト ユーザー アカウントはやはり失効します。アカウントが失効した時点でゲスト ユーザー アカウントが使用中の場合、ユーザーがログアウトされ、そのゲスト ユーザー アカウントではホットスポットに再接続できなくなります。

既定のアカウント失効時間は 30 日 です。アカウント失効時間に 1 分未満の値は指定できません。

接続されるデバイス数

Fireware v11.12.2 以降では、各ゲストアカウントで同時に接続できるデバイスの数を制限することができます。Firebox では、MAC アドレスを使用して、接続されているデバイスが識別されます。ゲスト アカウント リストに、各ゲスト ユーザー アカウントにおいて接続されるデバイスの現在数と最大数が表示されます。

既定のゲスト ユーザー アカウント設定を構成するには、以下の手順を実行します。

1. ゲスト管理ページで、詳細設定 をクリックします。
   詳細設定ページが表示されます。

1. ユーザー名プレフィックス テキストボックスに、すべてのゲスト ユーザー アカウントを入力します。
   このオプションは、ホットスポット接続 設定 ユーザー名 と パスフレーズ オプションを選択した場合のみ表示されます。
2. アカウント有効期限 テキスト ボックスで、各ゲスト ユーザー アカウントが有効な時間を入力または選択します。ドロップダウン リストから、時間の増分を選択します：
   - 秒
   - 分
   - 時間
   - 日
3. アカウント有効期限 テキスト ボックスに、各ユーザー アカウントが失効した後の時間を入力または選択します。ドロップダウン リストから、時間の増分を選択します：
   - 秒
   - 分
   - 時間
   - 日
4. 各ゲスト ユーザー アカウントの接続デバイスの最大数を指定します。
   - 接続できるデバイスの数を制限するには、接続されるデバイス台数の上限 を選択します。横にあるテキスト ボックスに、各ゲスト アカウントに許可する接続デバイスの最大数を入力します。
   - デバイスの接続を無制限に許可するには、ゲスト当たりに接続されるデバイス台数を無制限にする を選択します。

1. 保存 をクリックします。
   ゲスト アカウント ページが表示されます。

## ゲスト ユーザー アカウントのバウチャーをカスタマイズする

ゲスト管理者がゲスト ユーザー アカウントを追加する際、ゲスト管理者は各ユーザー アカウントのユーザー名とパスフレーズ、接続デバイスの最大数、および会社の連絡先情報が含まれたバウチャーを印刷することができます。

バウチャーの設定で、バウチャーに含める会社ロゴ ファイルを選択することができます。ロゴ ファイルには、簡単な画像を使うことも、画像とビジネスやホットスポットに関する詳しい情報を使用することもできます。ビジネスの必要性に応じて、ロゴ画像ファイルに含める情報をカスタマイズすることができます。

ロゴ ファイルは .jpg、.gif、または .png ファイルである必要があります。ロゴ ファイルにサイズ制限はありませんが、推奨サイズは 90 x 50 ピクセルです。

バウチャーの設定を構成するには、以下の手順を実行します：

1. 詳細設定 をクリックします。
   ゲスト ユーザー アカウント設定 ページが表示されます。
2. バウチャーのカスタマイズ タブを選択します。
   印刷したバウチャーのカスタマイズ ページが表示されます。

1. ビジネス名 テキスト ボックスに、ホットスポットがある会社の名前を入力します。
2. 連絡先情報 テキスト ボックスに、会社の連絡先情報を入力します。このテキストには、接続に関するヘルプを得るための方法、さらに連絡先の番号またはアドレスを含めることができます。
3. バウチャーに会社ロゴを追加するには、カスタム ロゴ (ある場合) を使用します チェック ボックスを選択します。
4. カスタム ロゴ ファイルを選択するには、ロゴのアップロード をクリックします。
   ロゴのアップロード ページが新しいブラウザ タブで開きます。

1. ロゴ ファイルを選択するには、ファイルの選択 をクリックして、JPG、GIF、または PNG 画像ファイルを選択します。
2. アップロード をクリックします。
   選択した画像ファイルがアップロードされ、ファイル名が ファイルの選択 ボタンの横に表示されます。ロゴのアップロード ページが自動的に閉じ、印刷したバウチャーのカスタマイズ ページが表示されます。ロゴ ファイル名は、印刷したバウチャーのカスタマイズ ページに表示されません。

1. 保存 をクリックします。
   メインのゲスト管理ページが表示されます。

## ゲスト ユーザー アカウントを管理する

ゲスト管理者がゲスト ユーザー アカウント設定を完了し、印刷したバウチャーの設定を構成した後、ゲスト管理者は認証が必要な各ホットスポットのゲスト ユーザー アカウントを管理することができます。

各ホットスポットで、ゲスト管理者はゲスト ユーザー アカウントを追加して、各ゲスト ユーザー アカウントのバウチャーを印刷することができます。ゲスト ユーザー アカウントが追加された後、ホットスポットのユーザー セッションの有効期限が切れると、アカウントは自動的に削除されます。ユーザーのホットスポットへの接続時間が、Firebox 管理者が Firebox ホットスポット設定で指定したセッション タイムアウト値に達すると、各セッションの有効期限が切れます。ゲスト ユーザー アカウントが失効する前に削除するには、ゲスト管理者はアクティブなユーザー アカウントを削除できます。ゲスト管理者は、1 つ以上のゲスト ユーザー アカウントに新しいバウチャーを印刷することもできます。

ホットスポットのゲスト アカウントを管理するには、ゲスト管理 ページで、ホットスポット名をクリックします。
ホットスポットのゲスト アカウント ページが表示されます。

### ゲスト ユーザー アカウントを追加する

ゲスト ユーザー アカウントを追加するには、以下の手順を実行します：

1. ゲスト アカウント ページで、追加 をクリックします。
   新しいゲスト ユーザー アカウントの追加および印刷 ダイアログ ボックスが表示されます。

1. 作成する新しいゲスト アカウントの数を指定する テキスト ボックスで、追加するユーザー アカウントの数を入力または選択します。
2. グローバル設定と異なるユーザー アカウント設定を指定するには、ゲスト ユーザー アカウント設定 セクションでオプションを構成します。
   これらの設定の詳細については、次を参照してください：ゲスト ユーザー アカウントの設定を構成する。
3. 追加 をクリックします。
   印刷可能なバウチャーが入ったページが表示されます。このページからバウチャーを印刷できます。後で印刷することも可能です。
4. 新しいユーザー アカウントのバウチャーを印刷するには、印刷 をクリックします。
5. バウチャーのページを閉じるには、閉じる をクリックします。
   ゲスト アカウント リストに新しいゲスト ユーザー アカウントが表示された状態で、ゲスト アカウント ページが開きます。

### バウチャーを印刷する

ゲスト管理者は、リストに記載されているすべてのゲスト ユーザー アカウントのバウチャーを印刷することができます。より簡単に ゲスト アカウント リストを並べ替えるには、ゲスト管理者は列のヘッダーをクリックして、その列恂にリストを並べ替えることができます。

ゲスト ユーザー アカウントのバウチャーを印刷するには:

1. 特定の列を基準に ゲスト アカウント リストを並べ替えるには、その列のヘッダーをクリックします。
2. ゲスト アカウント リストから、1 つまたは複数のゲスト ユーザー アカウントのチェック ボックスを選択します。
3. 印刷 をクリックします。
   ゲスト アカウントの印刷 ダイアログ ボックスが表示されます。

1. 印刷 をクリックします。
   プリンタの設定 ページが表示されます。
2. プリンタ設定を指定してから、印刷 をクリックします。
   バウチャーが選択したプリンタに送信され、ゲスト アカウントの印刷 ダイアログ ボックスが自動的に閉じます。

### 接続デバイスを監視する

ゲスト アカウント リストには、各ゲスト アカウントの接続デバイスとアカウントの有効期限に関する情報が表示されています。

- デバイス制限 — 各アカウントで許可される接続デバイスの最大数。
- 接続中 — ゲスト ユーザー アカウントごとに現在接続されているデバイスの数。
- アクティブ — 最初のデバイスがゲスト ユーザー アカウントに接続されたとき。デバイスが接続されると、アカウントがアクティブ化されます。
- 有効期限切れ — ゲスト アカウントの有効期限が切れたとき。アクティブ化されたアカウントの有効期限は、アカウントがアクティブ化された日時とアカウントの有効期間に基づいて計算されます。未使用のアカウントは、アカウントが追加されたときにゲスト ユーザー アカウント設定で指定された アカウント有効期限 に基づき期限切れとなります。

### ゲスト ユーザー アカウントを削除する

ゲスト管理者は、ゲスト アカウント リストから、ゲスト ユーザー アカウントを削除することができます。ゲスト ユーザー アカウントが削除されると、ゲストはそのゲスト ユーザー アカウントではホットスポットに接続できなくなります。より簡単に ゲスト アカウント リストを並べ替えるには、ゲスト管理者は列のヘッダーをクリックして、その列恂にリストを並べ替えることができます。

ゲスト ユーザー アカウントを削除するには、以下の手順を実行します:

1. 特定の列を基準に ゲスト アカウント リストを並べ替えるには、その列のヘッダーをクリックします。
2. ゲスト アカウント リストから、1 つまたは複数のゲスト ユーザー アカウントのチェック ボックスを選択します。
3. 削除 をクリックします。
   確認メッセージが表示されます。
4. 削除 をクリックします。
   選択したゲスト ユーザー アカウントがリストから削除されます。

#### 関連情報

ホットスポットを構成する

ホットスポット外部ゲスト認証について

Firebox のユーザーおよびロールを管理する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索