関連トピック

# PPTP-Users グループに新しいユーザーを追加する

XTM デバイスで PPTP VPN トンネルを作成するには、モバイル ユーザーは認証するユーザー名とパスフレーズを入力します。 XTM デバイスでは、ユーザーを認証するためにこの情報が使用されます。

XTM デバイスの構成で PPTP を有効化すると、自動的に既定のユーザー グループが作成されます。 このユーザー グループを PPTP_Users と呼びます。 新しいユーザーを作成するか、またはユーザー名をポリシーに追加すると、このグループ名が表示されます。

XTM デバイスグループの詳細については、Firebox を認証サーバーとして構成するを参照してください。

1. [認証] > [サーバー] の順に選択します。
   [認証サーバー] ページが表示されます。
2. [Firebox] タブをクリックします。

1. [ユーザー] セクションで、[追加] をクリックします。
   [Firebox ユーザーのセットアップ] ダイアログ ボックスが表示されます。

1. 新しいユーザーの名前 およびパスフレーズ を入力します。 パスフレーズを再度入力して確認します。
   説明は必要ありません。 [セッション タイムアウト] および [アイドル タイムアウト] は既定値から変更しないことをお勧めします。
2. 使用可能 リストで、[PPTP-Users] を選択して、クリックします。
   メンバーのリストに PPTP-Users が表示されます。
3. [OK] をクリックします。
4. [保存] をクリックします。

## Mobile VPN with PPTP トラフィックを許可するポリシーを構成する

Mobile VPN with PPTP ユーザーは、既定では XTM デバイス経由のアクセス権限を持っていません。 指定したネットワーク リソースへのアクセス権をリモート ユーザーに付与するには、各ポリシー定義にソースおよび定義としてユーザー名または PPTP-Users グループを追加する必要があります。

詳細については、認証済みユーザーまたはグループをポリシーで使用するを参照してください。

WebBlocker を使用してリモート ユーザーのアクセスを制御するには、WebBlocker を制御するプロキシ ポリシー に PPTP ユーザーまたは PPTP-Users グループを追加します。

信頼済みネットワークから、PPTP ユーザーにアドレスを割り当てると、PPTP ユーザーからのトラフィックは信頼済みのトラフィックとしてみなされません。 既定では、すべての Mobile VPN with PPTP トラフィックは信頼されません。 割り当てられた IP アドレスにかかわらず、PPTP ユーザーがネットワーク リソースにアクセスできるようにするにはポリシーを作成する必要があります。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索