関連トピック

# アクティブ/アクティブ FireCluster 用の静的 ARP エントリの追加

アクティブ／アクティブ FireCluster では、ネットワークに接続された各デバイスのために単一のマルチキャスト MAC アドレスを使用します。アクティブ／アクティブ FireCluster は、ネットワーク上でこのマルチキャスト MAC アドレスを送信します。

いくつかのスイッチでは、FireCluster のトラフィック インターフェイスに接続されている各レイヤ 3 ネットワーク スイッチのために静的 ARP エントリを追加する必要があります。このエントリを追加しないと、ネットワーク通信が正常に機能しないことがあります。Policy Manager を使用して FireCluster に静的 ARP エントリを追加できます。

デバイスの構成に静的 ARP エントリを追加するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. WatchGuard System Manager で、構成済みのクラスタ インターフェイス IP アドレスを使用して FireCluster に接続します。管理 IP アドレスを使用しないでください。
2. をクリックします。
   または、ツール > Policy Manager の順に選択します。
   Policy Manager が表示されます。
3. ネットワーク > ARP エントリ の順に選択します。
   静的 ARP エントリ ダイアログ ボックスが表示されます。
4. 追加 をクリックします。
   ARP エントリの追加 ダイアログ ボックスが表示されます。
5. インターフェイス ドロップダウン リストで、レイヤ 3 スイッチ用インターフェイスを選択します。
6. IP アドレステキスト ボックスに、ネットワーク スイッチの IP アドレスを入力します。
7. MAC アドレス テキストボックスに、スイッチの MAC アドレスを入力します。OK をクリックします。
   静的 ARP エントリが静的 ARP エントリ リストに追加されます。
8. ステップ 4～7 を繰り返して、FireCluster の各インターフェイスに直接接続されている各スイッチに静的 ARP エントリを追加します。
9. OK をクリックします。
10. ファイル ＞ 保存 > Firebox の順に選択して、 FireCluster に静的 ARP エントリを保存します。

また、ネットワーク スイッチは、アクティブ／アクティブ FireCluster で動作するように構成する必要があります。詳細については、次を参照してください：アクティブ/アクティブ FireCluster のスイッチおよびルーターの要求。

アクティブ/アクティブ FireCluster に 2 つのスイッチを構成する方法の例については、次を参照してください：アクティブ/アクティブ FireCluster 用のスイッチおよび静的 ARP 構成の例。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索