関連トピック

# フェールオーバー方式の複数 WAN を構成する

## 開始する前に

## インターフェイスを構成する

インターフェイスを構成するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > 複数 WAN の順に選択します。
2. 複数 WAN モード ドロップダウン リストで、フェールオーバー を選択します。

1. リストからインターフェイスを選択して、 上へ または 下へ をクリックしてフェールオーバーの順番を設定します。一覧の最初のインターフェイスがプライマリ インターフェイスです。
2. 構成を完了するために、次のセクションの説明に従ってリンク モニタ情報を追加する必要があります：リンク モニタ ホストを構成する。

複数 WAN の詳細構成オプションの詳細については、次を参照してください：複数 WAN の詳細設定。

1. 保存 をクリックします。

インターフェイスを構成するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > 構成 の順に選択します。
2. 複数 WAN タブをクリックします。
3. [複数 WAN 構成] セクション ドロップダウン リストで、フェールオーバー を選択します。

1. 構成 をクリックしてプライマリ 外部インターフェイスを指定し、構成のバックアップ外部インターフェイスを選択します。含める 列で、フェールオーバー構成で使用する各インターフェイスのチェック ボックスをオンにします。
2. 上へ移動 または 下へ移動 をクリックしてフェールオーバーの順番を設定します。一覧の最初のインターフェイスがプライマリ インターフェイスです。
3. 構成を完了するために、次のセクションの説明に従ってリンク モニタ情報を追加する必要があります：リンク モニタ ホストを構成する。

複数 WAN の詳細構成オプションの詳細については、次を参照してください：複数 WAN の詳細設定。

1. OK をクリックします。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索