関連トピック

# 動的 DNS を構成する

DynDNS アカウントを持っている場合は、外部インターフェイスの動的 DNS を有効化して、デバイスに割り当てられた動的 IP アドレスとドメイン名との関連付けを維持することができます。

Fireware v11.12.2 以降では、Firebox 上の外部インターフェイスの IP アドレスの代わりに、DynDNS を選択してルーターまたは NAT デバイスからの IP アドレスを使用することができます。たとえば、Firebox の外部インターフェイスにプライベート範囲の IP アドレスがある場合は、このオプションを選択する方が望ましい可能性があります。

動的 DNS を構成するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > 動的 DNS の順に選択します。
   [動的 DNS クライアント] ページが表示されます。
2. ネットワーク インターフェイスを選択し、構成 をクリックします。
   [動的 DNS 構成] ページが表示されます。

1. インターフェイスの動的 DNS を有効化する チェック ボックスを選択します。
2. 動的 DNS アカウントを設定するときに使用した ユーザー名、パスワード、および ドメイン名 を入力します。
3. ドメイン テキスト ボックスにドメイン名を入力します。
4. オプション テキスト ボックスに、次の 1 つまたは複数のオプションを入力します。

- mx=mailexchanger& — ホスト名で使用する MX を指定します。
- backmx=YES|NO& — 前のパラメータの MX レコードをバックアップ MX（低い Preference 値の MX としてのホストを含む）として設定することを要求します。
- wildcard=ON|OFF|NOCHG& — このホストのワイルドカードを有効化または無効化します (有効化する場合は ON を指定します)。
- offline=YES|NO — ホスト名をオフライン モードに設定します。

以下のように、アンパサンドで 1 つまたは複数のオプションを連結できます。例:
&mx=backup.kunstlerandsons.com&backmx=YES&wildcard=ON

詳細については、https://help.dyn.com/remote-access-api/perform-update/ を参照してください。

7. 強制更新 テキスト ボックスで、IP アドレスの更新を強制する時間間隔を設定することができます。
8. (Fireware v11.12.2 以後) DynDNS がルーターまたは NAT デバイスからの IP アドレスを使用するには、DynDNS が IP アドレスを決定することを許可する チェックボックスを選択します。ヒントDysDNS によって Firebox の外部インターフェイスの IP アドレスが使用されることを希望しない場合は、このオプションを選択します。
9. 保存 をクリックします。

動的 DNS を構成するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. DynDNS アカウントを設定します。DynDNS Web サイトに移動し、サイトの指示に従います。
2. Policy Manager で、ネットワーク > 構成 の順に選択します。
3. WINS/DNS タブを選択します。
4. 少なくとも 1 つの DNS サーバーが定義されていることを確認します。まだ定義されていない場合は、以下の手順を実行します：WINS サーバーおよび DNS サーバーの IP アドレスを追加する。
5. 動的 DNS タブを選択します。

1. 動的 DNS を構成する外部インターフェイスを選択して、構成 をクリックします。
   インターフェイスごとの動的 DNS ダイアログ ボックスが表示されます。

1. 動的 DNS を有効化するには、動的 DNS の有効化 チェック ボックスをオンにします。
2. 動的 DNS アカウントを設定するときに使用した名前、パスワード、ドメイン名を入力します。
3. オプション テキスト ボックスに、次の 1 つまたは複数のオプションを入力します。

- backmx=YES|NO& — 前のパラメータの MX レコードをバックアップ MX（低い Preference 値の MX としてのホストを含む）として設定することを要求します。
- wildcard=ON|OFF|NOCHG& — このホストのワイルドカードを有効化または無効化します (有効化する場合は ON を指定します)。
- offline=YES|NO — ホスト名をオフライン モードに設定します。

以下のように、アンパサンドで 1 つまたは複数のオプションを連結できます。例:
&mx=backup.kunstlerandsons.com&backmx=YES&wildcard=ON

詳細については、https://help.dyn.com/remote-access-api/perform-update/ を参照してください。

11. 強制更新 テキスト ボックスで、IP アドレスの更新を強制する時間間隔を設定することができます。
12. (Fireware v11.12.2 以後) DynDNS がルーターまたは NAT デバイスからの IP アドレスを使用するには、DynDNS が IP アドレスを決定することを許可する チェックボックスを選択します。ヒントDysDNS によって Firebox の外部インターフェイスの IP アドレスが使用されることを希望しない場合は、このオプションを選択します。
13. OK をクリックします。

#### 関連情報

動的 DNS サービスについて

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索