関連トピック

# フェーズ 2 の カスタムポリシーを追加する

ポリシー追加ウィザードを使用して、Firebox X エッジデバイスのカスタムポリシーをデバイス構成テンプレートにて作成できます。

1. デバイス管理 タブから、デバイス構成テンプレート を選択します。
   デバイス構成テンプレート ページが表示されます。
2. デバイス構成テンプレート を右クリックし、デバイス構成テンプレートを挿入 を選択します。
   あるいは、ページの右上にある追加 をクリックします。
   製品バージョン ダイアログ ボックスが表示されます。
3. ドロップ ダウン リストから エッジ デバイス及びバージョンを選択します。OK をクリックします。
   エッジ 構成：エッジ テンプレート ダイアログ ボックスが表示されます。
4. 左側のナビゲーション バーで、ファイアウォール ポリシー を選択します。
   ファイアウォール ポリシー ページが表示されます。
5. 追加 をクリックします。
   ポリシー追加ウィザードが開始されます。
6. 次へ をクリックします。
   このポリシー用サービスを選択する ページが表示されます。

1. 新カスタムサービスを作成して使用する を選択します。
2. 次へ をクリックします。
   プロトコルの指定 ページが表示されます。

1. プロトコルの名前を入力します。
2. プロトコルを追加するには、追加 をクリックします。
   プロトコルの追加 ダイアログ ボックスが表示されます。

1. 種類 ドロップ ダウン リストにて、プロトコルが 単数のポート を使用するか ポート範囲 を使用するかを選択します。
2. プロトコル ドロップ ダウン リストのフィルタするプロトコルの種類の選択：TCP、UDP、または IP。
3. 1 つ以上の サーバ ポート 番号、または IP プロトコル 番号を入力します。
4. OK をクリックしてプロトコルを追加します。
5. さらにプロトコルを追加するには、ステップ 10～14 を繰り返します。
6. このポリシーのすべてのプロトコルを追加したら、次へ をクリックします。
   トラフィックの方向を選択する ページが表示されます。
7. トラフィックの方向を選択します。 送信、受信、または 任意。
8. 次へ をクリックします。
   ネットワーク資源を構成する ページが表示されます。
9. フィルタ ドロップ ダウン リストで、トラフィックを 拒否 または 許可 するよう選択します。
10. 送信元 および 送信先 リストで、送信元と送信先を定義します。
    新しいリソースを追加するには、送信元 ボックスまたは 送信先 リストの下にある 追加 をクリックして必要な情報を追加します。
11. 次へをクリックします。
    ポリシー追加ウィザードが完了しました ページが表示されます。
12. 完了 をクリックしてウィザードを終了します。

#### 関連情報

Centralized Management モードについて

デバイス構成テンプレートを作成する

デバイス構成テンプレートを複製する

管理対象デバイスをデバイス構成テンプレートに適用する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索