関連トピック

# OSPF を使用して IPv4 ルーティングを構成する

FireCluster 用に OSPF を有効にした場合、OSPF 構成のルータ ID をクラスタが使用するインターフェイスの IP アドレスに設定する必要があります。この手順は、ルーティング プロトコルに FireCluster 管理 IP アドレスをルータ ID として使用させないためのものです。FireCluster 管理 IP アドレスおよびクラスタ IP アドレスは、ルータ ID として使用しないでください。ルータ ID を設定するには、OSPF 構成で ospf router-id <ip-address> のコマンドを使用します。

Firebox で複数 WAN が有効化されている場合は、動的ルーティング構成の物理インターフェイスの IP アドレスを使用する代わりに、ループバック インターフェイスを構成し、ループバック インターフェイスの IP アドレスを使用することができます。詳細については、ループバック インターフェイスを構成するを参照してください。

OSPF を構成するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > 動的ルーティング の順に選択します。
   動的ルーティング ページが表示されます。
2. 動的ルーティングを有効にする チェックボックスをオンにします。
3. OSPF タブを選択します。

2. 有効 チェック ボックスをオンにします。
3. ルーティング デーモン構成ファイルをコピーしてテキスト ボックスに貼り付けます。

詳細については、次を参照してください：ルーティング デーモン構成ファイルについて.

開始するには、OSPF 構成ファイルに少なくとも 2 つのコマンドが必要です。これらの 2 つのコマンドは以下の順序で使用して、OSPF プロセスを開始します。

router ospf
ネットワーク <プロセスが聞いて、プロトコルを通じて配信してほしいインターフェースのネットワーク IP アドレス>
エリア <x.x.x.x フォーマットのエリア ID （0.0.0.0 など）>

6. 保存 をクリックします。
   必要に応じて、Fireware により、必要な動的ルーティング ポリシーが自動的に追加され、既存の OSPF 動的ルーティング ポリシーが存在する場合はその動的ルーティング ポリシーが有効になります。

OSPF を構成するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > 動的ルーティング の順に選択します。
   動的ルーティング設定 ダイアログ ボックスが表示されます。
2. 動的ルーティングを有効にする チェックボックスをオンにします。
3. OSPF タブを選択します。

2. OSPF 有効 チェック ボックスをオンにします。
3. インポート をクリックして、ルーティング デーモン構成ファイルをインポートするか、または構成ファイルをコピーしてテキスト ボックスに貼り付けます。

詳細については、次を参照してください：ルーティング デーモン構成ファイルについて.

開始するには、OSPF 構成ファイルに少なくとも 2 つのコマンドが必要です。これらの 2 つのコマンドは以下の順序で使用して、OSPF プロセスを開始します。

router ospf
ネットワーク<プロセスが聞いて、プロトコルを通じて配信してほしいインターフェースのネットワーク IP アドレス>
エリア <x.x.x.x フォーマットのエリア ID （0.0.0.0 など）>

1. OK をクリックします。
   有効にした動的ルーティング のポリシーが存在しない場合、Policy Manager から必要なポリシーを追加するかどうかを尋ねられます。
2. はい をクリックし、必要な動的ルーティングポリシーを追加します。
   Policy Manager により、必要な動的ルーティング ポリシーが追加され、既存の OSPF 動的ルーティング ポリシーが存在する場合はその動的ルーティングポリシーが有効になります。

OSPF を有効にすると、DR-OSPF-Allow と呼ばれる動的ルーティング ポリシーが自動的に追加されます。このポリシーを編集して、認証を追加し、正しいインターフェイスでのみリスンするよう制限することができます。DR-OSPF-Allow ポリシーは、OSPF 用の予約済みマルチキャスト アドレスへの OSPF マルチキャストを許可するように構成されます。

Firebox および OSPF ルータを構成後、ルート テーブルを参照して、Firebox が OSPF ルータからルート更新を受信したことを検証できます。

動的ルートを表示するには、Firebox System Manager から、ステータス レポート タブを選択します。

動的ルートを表示するには、Fireware Web UI で、システム ステータス > ルート の順に選択します。

#### 関連情報

About Open Shortest Path First (OSPF and OSPFv3) Protocol

OSPF コマンド

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索