関連トピック

# spamBlocker について

スパムとも呼ばれる不要な電子メールは、通常の受信ボックスならばすぐに一杯にしてしまいます。大量のスパムにより、帯域幅が消費され、従業員の生産性も低下します。また、ネットワーク リソースも浪費されます。

商用メール フィルタには、スパムを検出するためのさまざまな方法が使用されています。ブラックリストは、既知のスパム送信元に使用されたドメインや、スパムを中継しているドメインのリストを保持します。コンテンツ フィルタは、電子メール メッセージのヘッダーと本文でキーワードを検索します。URL 検出は、既知のスパム送信元に使用されたドメインのリストと、電子メール メッセージ本文にある広告リンクを比較します。これらの手順はすべて個々の電子メール メッセージをスキャンします。攻撃者は簡単に、これらの固定したアルゴリズムを迂回する可能性があります。ブラックリストをすり抜けるために送信者のアドレスに覆面をし、キーワードを変更し、画像の中にキーワードを埋め込み、または複数言語を使用します。また一連のプロキシを利用して広告用 URL を偽装することもできます。

spamBlocker では、ルール、パターンとの一致、送信者の評価の組み合わせを使用して、ブロック スパム メッセージを正確に認識したうえで送信し、電子メール サーバーからそれらの電子メールを遮断します。

spamBlocker は、CYREN (旧称 Commtouch) によるスパム対策テクノロジーを採用しています。

Fireware は、プロキシ ポリシーおよび登録サービスで IPv6 に対応しています。spamBlocker は IPv4 を使用して CYREN サーバーに接続します。Firebox が IPv6 用に構成されている場合、IPv4 アドレスおよび IPv6 アドレスの両方で外部インターフェイスを構成する必要があります。

#### 関連情報

spamBlocker の要件

spamBlocker をアクティブ化および構成する

spamBlocker のアクション、タグ、およびカテゴリ

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索