関連トピック

# マルチキャスト ルーティングを構成する

Firebox でマルチキャスト ルーティングを有効化し、ランデブーポイント (RP) 候補としてインターフェイスを構成することができます。

マルチキャスト ルーティングは Fireware v12.0 以降でサポートされています。お使いの Firebox は BOVPN のレガシー マルチキャスト ルーティングオプションもサポートしています。このトピックに記載されたマルチキャスト機能を使用するには、BOVPN が有効にされている場合は BOVPN 構成で トンネルを介したマルチキャスト ルーティングを有効にする 設定を無効にする必要があります。

Fireware Web UI から、マルチキャスト ルーティングを有効化するには、以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > マルチキャスト ルーティング の順に選択します。
2. マルチキャスト ルーティングを有効にする チェックボックスを選択します。
   これにより、PIM-SM マルチキャスト ルーティング プロトコルがグローバルに有効になります。マルチキャスト ルーティングが機能するようにするには、ステップ 4 まで進んでマルチキャスト インターフェイスを追加する必要があります。

1. 追加 をクリックします。
   マルチキャスト インターフェイスの追加 ダイアログ ボックスが表示されます。

1. インターフェイスを選択して、OK をクリックします。
2. ランデブーポイント候補として選択したインターフェイスを構成するには、RP 候補 チェックボックスを選択します。

1. OK をクリックします。
2. 保存 をクリックします。

Any-Multicast のエイリアスと以下の 2 つのポリシーが構成に追加されます：

- MR-PIM-Allow
- MR-IGMP-Allow

マルチキャスト ルーティングを有効化するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > マルチキャスト の順に選択します。
   マルチキャストの設定 ダイアログ ボックスが表示されます。
2. マルチキャスト ルーティングを有効にする チェックボックスを選択します。
   これにより、PIM-SM マルチキャスト ルーティング プロトコルがグローバルに有効になります。マルチキャスト ルーティングが機能するようにするには、ステップ 3 まで進んでマルチキャスト インターフェイスを追加する必要があります。

1. 追加 をクリックします。
   マルチキャスト インターフェイスの追加 ダイアログ ボックスが表示されます。

1. 選択 をクリックします。
   インターフェイスの選択 ダイアログ ボックスが表示されます。

1. インターフェイスを選択して、OK をクリックします。
   マルチキャスト インターフェイスの追加 ダイアログ ボックスが表示されます。
2. ランデブーポイント候補として選択したインターフェイスを構成するには、RP 候補 チェックボックスを選択します。

1. OK をクリックします。

Any-Multicast のエイリアスと以下の 2 つのポリシーが構成に追加されます：

- MR-PIM-Allow
- MR-IGMP-Allow

#### 関連情報

マルチキャスト ルーティングについて

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索