関連トピック

# XTM デバイスをローカルで再起動

XTM デバイスをローカルで再起動するには、 Fireware XTM Web UI を使用するか、デバイスをパワーサイクル（電源の入れ直し）します。

## Fireware XTM Web UI から再起動する

Fireware XTM Web UI からの XTM デバイスを再起動するには、読み取り/書き込みアクセスでログインする必要があります。

1. [ダッシュボード]> [システム] の順に選択します。
2. [デバイス情報] セクションで、[再起動] をクリックします。

## パワー サイクル

XTM 2 シリーズで：

1. 2 シリーズデバイス電源共有を切断します。
2. 10秒以上待ちます。
3. 再び電源を入れます。

XTM 5 シリーズ、8 シリーズ、XTM 1050：

1. 電源スイッチでデバイスの電源を切断します。
2. 10秒以上待ちます。
3. デバイスの電源をオンにします。

#### 関連情報

Web UI から Firebox を再起動する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索