関連トピック

# Firebox をリセットする

Firebox に構成の問題がある場合、または新しい構成を作成する場合、そのデバイスを工場出荷時の既定設定にリセットすることができます。たとえば、構成パスフレーズがわからない場合や、停電により Fireware OS が破損した場合は、Quick Setup Wizard または Web Setup Wizard を使用して再構成したり、保存された構成を復元したりすることができます。

このリセット手順の実行後、次のようになります。

- デバイスが出荷時の既定設定にリセットされます。
- インターフェイス 0 が外部インターフェイス、DHCP クライアント、として有効化されます。
- インターフェイス 1 が IP アドレス 10.0.1.1 の信頼済みインターフェイスとして有効化され、DHCP サーバーが有効化されます。
- インターフェイス 32 が IP アドレス 10.0.32.1 の信頼済みインターフェイスとして有効化され、DHCP サーバーが有効化されます（Firebox M5600 のみ）。
- 既定のパスフレーズで、既定の管理者とステータス管理ユーザー アカウントを利用することができます。
- Fireware Web UI にログインすると、Web Setup Wizard が自動的に起動します。
- デバイスは WSM Quick Setup Wizard によって検出することができます。
- デバイスは新しい FireCluster メンバーとして検出することができます (デバイスが FireCluster をサポートしている場合)。FireCluster デバイス検出の詳細については、次を参照してください：クラスタ メンバーの検出.

Firebox リセット後の機能キーのステータスは、デバイス モデルによって異なります：

フロント パネルに LCD ディスプレイが付いている XTM デバイスの場合

デバイスをセーフ モードで起動した場合は、以前にインストールされている機能キーは削除されません。

LCD スクリーンが付いていない Firebox と XTM モデルの場合

以前にインストールされている機能キーが削除されます。Firebox の再起動時にインターフェイス 0 がネットワークに接続されており、DHCP アドレスを取得することができる場合は、Firebox により WatchGuard から最新の機能キーのダウンロードが自動的に試みられます。

工場出荷時の既定設定の完全な説明については、次を参照してください：工場出荷時の既定の設定について.

## デバイス モデル別のリセット手順

必ずすべての手順を完了してください。デバイスに接続する前に、最後に 2 回目の再起動を完了して、デバイスを再起動してください。信頼済みインターフェイスの IP アドレスが 10.0.1.1 に変わります。詳細については、次を参照してください：工場出荷時の既定の設定について.

Firebox T10、T30、 T50、または T70 を工場出荷時の既定設定にリセットするには、以下の手順を実行します。

1. Firebox の電源を切ります。
2. デバイスの背面にある リセット ボタンを長押しします。
3. リセット ボタンを長押ししながら、Firebox の電源を入れます。
4. Attn インジケータが点灯するまで、リセット ボタンを押し続けます。
5. リセット ボタンを離します。Firebox の電源を切らないでください。
6. リセットが完了するまで待ちます。このプロセスは 70 秒かかる場合があります。リセットが完了すると、Attn インジケータが点灯します（点滅はしません）。
7. Firebox の電源を切ります。
8. Firebox の電源を入れます。
   Firebox が工場出荷時の既定設定で再起動します。

Firebox M200 または M300 を工場出荷時の既定設定にリセットするには、以下の手順を実行します：

1. Firebox の電源を入れます。
2. アーム インジケータが ( ) 緑色に変わるまで待ちます。
3. デバイスの前面にある リセット ボタンを長押しします。
   5 秒後に、アーム インジケータが赤色になります。
4. アーム インジケータが赤色になっている間、または点灯していない間は、リセット ボタンを押したままにします。
   40 秒後に、アーム インジケータが緑色に点滅し始めます。
5. アーム インジケータが毎秒 1 回緑色に点滅している間、リセット ボタンを押し続けます。
6. アーム インジケータが毎秒 2 回緑色に点滅し始めたら、リセット ボタンを離します。
7. アーム インジケータが赤色に点滅するまで待ちます。
8. リセット ボタンを 5 秒間長押しして、デバイスを再起動します。
   Firebox が工場出荷時の既定設定で再起動します。

Firebox M370、M400、M470、M500、M570、M670、M4600、または M5600 を工場出荷時の既定設定にリセットするには、以下の手順を実行します。

Firebo M5600 をリセットする前に、スロット A にインターフェイス モジュールがインストールされていることを確認してください。詳細については、モジュラー インターフェイスについて を参照してください。

1. Firebox の電源を入れます。
2. アーム インジケータが ( ) 緑色に変わるまで待ちます。
3. デバイスの前面にある 電源 ボタンを 5 秒間長押しして、電源を切ります。
4. デバイスの前面の左側にある リセット ボタンを長押ししながら、デバイスの前面にある 電源 ボタンを短く押して、電源を入れます。
   アーム インジケータが赤色になります。
5. アーム インジケータが赤色になっている間、リセット ボタンを押したままにします。
   アーム インジケータが緑色に点滅し始めます。
6. アーム インジケータが毎秒 1 回緑色に点滅している間、リセット ボタンを押し続けます。
7. アーム インジケータが毎秒 2 回緑色に点滅し始めたら、リセット ボタンを離します。
8. アーム インジケータが赤色に点滅するまで待ちます。
9. 電源 ボタンを 5 秒間長押しして、デバイスの電源を切ります。
10. デバイスの前面にある 電源 ボタンを短く押して、電源をオンにします。
    Firebox が工場出荷時の既定設定で再起動します。

Firebox M440 を工場出荷時の既定設定にリセットするには、以下の手順を実行します：

1. Firebox の電源を入れます。
2. アーム インジケータが ( ) 緑色に変わるまで待ちます。
3. デバイスの前面にある 電源 ボタンを 3 秒間長押しして、電源を切ります。
4. デバイスの前面の左側にある リセット ボタンを長押ししながら、デバイスの前面にある 電源 ボタンを短く押して、電源を入れます。
5. Attn インジケータが点灯するまで、リセット ボタンを押し続けます。
6. リセット ボタンを離します。
7. Attn インジケータの点滅が停止して点灯するまで待ちます。
8. 電源 ボタンを 3 秒間長押しして、デバイスの電源を切ります。
9. デバイスの前面にある 電源 ボタンを短く押して、電源をオンにします。
   Firebox が工場出荷時の既定設定で再起動します。

LCD ディスプレイ付き XTM デバイスを工場出荷時の既定設定にリセットするには、以下の手順を実行します（セーフ モード）：

1. XTM デバイスの電源を切断します。
2. デバイスのフロント パネルの 下向き矢印 (↓) ボタンを長押ししながら、デバイスの電源を入れます。
3. LCD ディスプレイに セーフモード起動中 と表示されるまで、下矢印ボタンを押し続けます。

XTM デバイスがセーフ モードで起動すると、モデル番号の次に小文字の safe が LCD ディスプレイに表示されます。デバイスがセーフ モードで動作している場合：

- デバイスでは、一時的に工場出荷時の既定のネットワーク設定およびセキュリティ設定が使用されています。セーフ モードでは、インターフェイス 1 の P アドレスは 10.0.1.1 です。
- 現在の機能キーは削除されていません。Quick Setup Wizard を実行して新しい構成を作成する場合、Wizard は以前にデバイスにインストールされている機能キーを使用します。
- XTM デバイスに新しい構成ファイルを保存する場合のみ、既存の構成が削除されます。新しい構成を保存せずにデバイスを再起動すると、デバイスでは既存の構成が使用されます。

XTM 21、22、または 23 を工場出荷時の既定設定にリセットするには、以下の手順を実行します：

1. 電源を切ります。
2. デバイスの背面にある リセット ボタンを長押しします。
3. リセット ボタンを長押ししながら、デバイスの電源を再接続するか、または電源をオンにします。
4. 1 分間、または Attn インジケータが点灯するまで、リセット ボタンを押し続けます。点灯してからボタンをはなします。デバイスの電源を切らないでください。
   XTM 2 シリーズのデバイスの中には、Attn インジケータが点滅しないものもあります。
5. リセットが完了するまで、3 分間待ちます。リセットが完了すると、Attn インジケータが点灯します（点滅はしません）。
6. 電源を切ります。
7. 再び電源を入れます。
   Firebox が工場出荷時の既定設定で再起動します。

XTM 25 または XTM 26 を工場出荷時の既定設定にリセットするには、以下の手順を実行します：

1. 電源を切ります。
2. デバイスの背面にある リセット ボタンを長押しします。
3. リセット ボタンを長押ししながら、デバイスの電源を再接続するか、または電源をオンにします。
4. 30 秒間、または Attn インジケータが点灯するまで、リセット ボタンを押し続けます。点灯してからボタンをはなします。デバイスの電源を切らないでください。
   XTM 2 シリーズのデバイスの中には、Attn インジケータが点滅しないものもあります。
5. リセットが完了するまで、2 分間待ちます。リセットが完了すると、Attn インジケータが点灯します（点滅はしません）。
6. 電源を切ります。
7. 再び電源を入れます。
   Firebox が工場出荷時の既定設定で再起動します。

XTM 33 を工場出荷時の既定設定にリセットするには、以下の手順を実行します：

1. 電源を切ります。
2. デバイスの背面にある リセット ボタンを長押しします。
3. リセット ボタンを長押ししながら、デバイスの電源を再接続するか、または電源をオンにします。
4. 30 秒間、または Attn インジケータが点灯するまで、リセット ボタンを押し続けます。点灯してからボタンをはなします。デバイスの電源を切らないでください。
   XTM 33 デバイスの中には、Attn インジケータが点滅しないものもあります。
5. リセットが完了するまで、3 分 30 秒間待ちます。リセットが完了すると、Attn インジケータが点灯します（点滅はしません）。
6. 電源を切ります。
7. 再び電源を入れます。
   Firebox が工場出荷時の既定設定で再起動します。

FireboxV または XTMv VM を工場出荷時の既定設定にリセットするには、以下の手順を実行します。

FireboxV または XTMv VM (仮想マシン) を復元するには、restore factory-default という Fireware CLI のコマンドを実行する必要があります。

詳細については、FireboxV または XTMv を出荷時の既定設定にリセットする を参照してください。

工場出荷時の既定設定を復元した後、コンピュータをインターフェイス 1 に接続し、Quick Setup Wizard または Web Setup Wizard を使用して、基本構成を作成したり、保存されたバックアップ イメージを復元したりすることができます。

詳細については、次を参照してください：Firebox Setup ウィザードについて.

## ビデオ チュートリアル

WatchGuard Web サイトの ビデオ チュートリアル ページに、多くの Firebox モデルのリセット方法を示すビデオ チュートリアルが掲載されています。

#### 関連情報

Firebox バックアップ イメージを復元する

USB ドライブを使用してシステム バックアップと復元を行う

USB ドライブからバックアップ イメージを自動的に復元する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索