関連トピック

# Firebox ワイヤレス デバイス構成について

内蔵ワイヤレス機能が搭載された Firebox では、ワイヤレス アクセス ポイントを 3 つまで有効化することができます。

内蔵ワイヤレス機能が搭載された WatchGuard Firebox

## Firebox ワイヤレス デバイスのワイヤレス機能を有効化する

Firebox ワイヤレス デバイスのワイヤレス機能を有効にするときは、ワイヤレス機能の使用を外部インターフェイスで構成するか、または特定ネットワーク上のユーザーのワイヤレス アクセス ポイントとして Firebox を構成することができます。信頼済みネットワークまたは任意ネットワークの一部として、ワイヤレス デバイスに接続するようワイヤレス クライアントを有効化することができます。カスタム ネットワークを使用してデバイス用のワイヤレス ゲスト サービスのネットワークを有効化することも、ワイヤレス構成でブリッジや VLAN ネットワークを使用することもできます。

Firebox ワイヤレス デバイスのワイヤレス ネットワーク機能は、ドロップイン モードではサポートされていません (Fireware OS v11.9 以上)。

ワイヤレス ネットワーク アクセスを設定する前に、次を参照してください：開始する前に.

Firebox のワイヤレス機能を使用可能とする前に、機能キーを取得する必要があります。詳細については、次を参照してください：機能キーについて.

## ワイヤレスを有効化する

ワイヤレス アクセスポイントを構成する前に、Firebox のワイヤレス機能を有効にする必要があります。

Firebox のワイヤレス機能を有効化するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > ワイヤレス の順に選択します。
   ワイヤレス ページが表示されます。

2. ワイヤレスを有効化する チェックボックスを選択します。
3. ワイヤレス構成オプションを選択します。

外部インターフェイスとしてワイヤレス クライアントを有効化する

このオプションは、Firebox の外部インターフェイスをワイヤレス ネットワークに接続する構成の場合に選択します。制限されたネットワーク インフラがある地域あるいはネットワークインフラのない地域で役立ちます。

詳細については、次を参照してください：外部インターフェイスをワイヤレス インターフェイスとして構成する.

ワイヤレス アクセス ポイントを有効化する

このオプションは、Firebox を指定ネットワークのユーザーのアクセス ポイントとして構成する場合に選択します。

詳細については、次を参照してください：ワイヤレス デバイス構成オプション.

1. ラジオ設定 セクションで、ワイヤレス無線設定を選択します。

詳細については、次を参照してください：ワイヤレス無線設定について.

1. 信頼されないワイヤレス アクセス ポイントをスキャンするよう Firebox を有効化するには、Rogue Access Point Detection の有効化 チェックボックスを選択します。

詳細については、次を参照してください：Rogue Access Point Detection を有効にする.

1. 保存 をクリックします。

Firebox のワイヤレス機能を有効化するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > ワイヤレスの順に選択します。
   ワイヤレス構成ダイアログ ボックスが表示されます。

2. ワイヤレスを有効化する チェックボックスを選択します。
3. ワイヤレス構成オプションを選択します。

外部インターフェイスとしてワイヤレス クライアントを有効化する

このオプションは、Firebox ワイヤレス デバイスの外部インターフェイスをワイヤレス ネットワークに接続する構成の場合に選択します。制限されたネットワーク インフラがある地域あるいはネットワークインフラのない地域で役立ちます。

詳細については、次を参照してください：外部インターフェイスをワイヤレス インターフェイスとして構成する.

ワイヤレス アクセス ポイントを有効化する

このオプションは、Firebox ワイヤレス デバイスを指定ネットワークのユーザーのアクセスポイントとして構成する場合に選択します。

詳細については、次を参照してください：ワイヤレス デバイス構成オプション.

1. ラジオ設定 セクションで、ワイヤレス無線設定を選択します。

詳細については、次を参照してください：ワイヤレス無線設定について.

1. 信頼できないワイヤレス アクセスポイントをスキャンするようデバイスを有効化するには、Rogue Access Point Detection の有効化 チェックボックスを選択します。

詳細については、次を参照してください：Rogue Access Point Detection を有効にする.

1. OK をクリックします。

### ネットワークのワイヤレス機能を有効化する

信頼済み、任意、VLAN、ブリッジ、またはカスタム ネットワークのワイヤレス設定を有効化することができます。詳細については、次を参照してください：ワイヤレス接続を有効にする.

### ワイヤレス ゲスト ネットワークを有効にする

任意のアクセスポイントをワイヤレス ゲスト ネットワークに構成することができます。詳細については、次を参照してください：ワイヤレス ゲスト ネットワークを有効にする.

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索