関連トピック

# HTTP プロキシ：全般設定

HTTPS プロキシ アクションの全般設定構成では、接続タイムアウト、アラーム、およびログ記録設定を構成できます。

Fireware Web UI では、プロキシ アクションの プロキシおよび AV アラーム タブでアラーム設定を構成します。

プロキシ アラーム

SNMP トラップ、ネットワーク管理者への通知、あるいはその両方を送信するようにプロキシを定義することができます。通知は、ネットワーク管理者への電子メールか、管理者の管理コンピュータでのポップアップ ウィンドウ表示によって行うことができます。

Fireware Web UI では、プロキシおよび AV アラーム タブでアラーム設定を構成します。詳細については、次を参照してください：HTTPS プロキシ：プロキシ アラーム。

接続タイムアウト

TCP/IP 接続を開始してから、または同じ接続で以前の要求が実行されてから、Web クライアントが外部 Web サーバーから要求を実行するまでに HTTPS プロキシが待機する時間を制御するには、このチェック ボックスをオンにします。時間がこの設定を超えた場合、HTTPS プロキシは接続を切断します。

この機能を有効化するには、接続タイムアウト チェック ボックスを選択します。隣のテキスト ボックスで、プロキシ タイムアウトまでの時間を分単位で入力または選択します。

レポートのログ記録を有効化

レポートを生成するのに使用可能な各トランザクションに対してトラフィック ログ メッセージを作成するには、このチェックボックスを選択します。このオプションにより、大規模なログ ファイルが作成されますが、この情報はファイアウォールが攻撃された場合に非常に重要なものとなります。このチェック ボックスをオンにしない場合、レポートで HTTPS プロキシ接続の詳細情報を確認できません。

このプロキシ アクションを使用するプロキシ ポリシーの診断ログ レベルをオーバーライドする

このプロキシ アクションを使用するすべてのプロキシ ポリシーの診断ログ レベルを指定するには、このチェック ボックスを選択します。そして、このプロキシ アクションの診断ログ レベル ドロップダウン リストから、ログ レベルを選択します。

- エラー
- 警告
- 情報
- デバッグ

ここで選択するログ レベルによって、このプロキシ ポリシーの種類のすべてのログ メッセージに構成されている診断ログ レベルがオーバーライドされます。

診断ログ レベルの詳細については、次を参照してください: 診断ログ レベルを設定する.

#### 関連情報

プロキシ ポリシーと ALG について

HTTPS プロキシについて

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索