関連トピック

# インターフェイス オーバーフロー方式の 複数 WAN を構成する

## 開始する前に

## インターフェイスを構成する

インターフェイスを構成するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > 複数 WAN の順に選択します。
2. 複数 WAN モード ドロップダウン リストから、インターフェイス オーバーフロー を選択します。

1. 各インターフェイスの しきい値 フィールドに、別のインターフェイスにトラフィックを送信する前にインターフェイスが送る必要のあるネットワーク トラフィックの量を Mbps (メガビット/秒) で入力または選択します。
2. テーブル内のインターフェイスを選択してインターフェイス操作の順序を設定し、上へ および 下へ をクリックして順序を変更します。インターフェイスはリストの最初から最後の順で使用されます。

1. 構成を完了するには、次のセクションの説明に従って情報を追加する必要があります：リンク モニタ ホストを構成する.

複数 WAN の詳細構成オプションの詳細については、次を参照してください：複数 WAN の詳細設定.

インターフェイスを構成するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > 構成 の順に選択します。
2. 複数 WAN タブをクリックします。
3. 複数 WAN 構成 セクション ドロップダウン リストで、インターフェイス オーバーフロー を選択します。

1. 構成 をクリックします。
2. 含める 列で、構成に含める各インターフェイスのチェックボックスをオンにします。
3. 外部インターフェイスの帯域幅しきい値を構成するために、リストからインターフェイスを選択して 構成 をクリックします。
   インターフェイス オーバーフローしきい値 ダイアログ ボックスが表示されます。
4. ドロップダウン リストで、帯域幅設定のための測定単位として Mbps または Kbps を選択し、インターフェイスに対するしきい値を入力します。
   Firebox では、送信または受信されたパケットのうち大きい方の値にもとづいて帯域幅が計算されます。

1. OK をクリックします。

1. 構成を完了するには、次のセクションの説明に従って情報を追加する必要があります：リンク モニタ ホストを構成する.

複数 WAN の詳細構成オプションの詳細については、次を参照してください：複数 WAN の詳細設定.

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索