関連トピック

# 外部インターフェイスについて

外部インターフェイスは、インターネットまたはワイド エリア ネットワーク (WAN) に接続するインターフェイスです。外部インターフェイスが正しく動作するには、IP アドレスが割り当てられていることが必要です。

外部インターフェイスには、静的または動的 IP アドレスを割り当てることができます。動的 IP アドレスは、DHCP (動的ホスト構成プロトコル) または PPPoE (イーサネット経由ポイント ツー ポイント プロトコル) によって割り当てられ、常に同じアドレスが割り当てられるとは限りません。静的 IP アドレスは常に同じアドレスであり、通常手動で割り当てられます。

Firebox が使用する機能によっては、静的 IP アドレスが必要な場合があります。外部インターフェイスを構成するために必要なすべての情報がない場合は、ネットワーク管理者またはインターネット サービス プロバイダ (ISP) に連絡してください。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索