関連トピック

# レポートのログ記録を有効にする場所

Dimension レポートと ダッシュボード ページのデータを確認するには、Firebox の構成ファイルで正しい機能のログ記録を有効にする必要があります。

Dimension にログ メッセージを送信するようにデバイスを構成する方法については、次を参照してください：

- Fireware Web UI — ログ メッセージを WatchGuard Log Server に送信する および ポリシーのログ記録および通知を構成する
- Policy Manager — デバイスのログ メッセージの送信先を定義する (WSM)、Log Server の追加、Log Server 優先度の設定、および ポリシーのログ記録および通知を構成する

使用可能なレポートの詳細については、次を参照してください：Dimension レポートについて.

この表には、関連する Dimension レポートとダッシュボードでログ メッセージを表示するために、デバイス構成ファイルでログ記録を有効化する場所のリストが含まれます。

ログ記録を有効にする機能 | 有効化するための設定... | レポート | ダッシュボード
--- | --- | --- | ---
パケット フィルタの許可されたログ メッセージ | ポリシー設定で レポートのログ メッセージを送信する を選択します。ヒントFirebox で Fireware OS v11.10.5 以下を実行している場合、「レポートのログ メッセージを送信する」オプションは使用できません。代わりに、「ログ メッセージを送信する」チェック ボックスをオンにします。 | パケット フィルタ、上位クライアント、アプリケーション使用状況、エグゼクティブ概要 PDF、デバイス統計 | エグゼクティブ ダッシュボード、脅威マップ、FireWatch、Policy Map
パケット フィルタの拒否されたログ メッセージ | ログ記録は、既定でポリシー設定で有効化されています。 無効化されている場合は、もう一度有効化するには、レポートのログ メッセージを送信する を選択します。ヒントFirebox で Fireware OS v11.10.5 以下を実行している場合、「レポートのログ メッセージを送信する」オプションは使用できません。代わりに、「ログ メッセージを送信する」チェック ボックスをオンにします。 | パケット フィルタ、拒否されたパケット、上位クライアント、ブロックされたアプリケーション、拒否されたクォータ、エグゼクティブ概要 PDF | セキュリティ ダッシュボード、脅威マップ、Policy Map
APT Blocker | APT Blocker 脅威アクションを構成するときは、APT Blocker を使用するプロキシ ポリシーでレポートのログ記録を有効化する を選択し、ログ を選択します。 | APT 概要および詳細レポート、Zero-Day Malware (APT) 概要および詳細、PCI コンプライアンス、エグゼクティブ概要 PDF | エグゼクティブ ダッシュボード、セキュリティ ダッシュボード、Policy Map
Gateway AntiVirus | Gateway AntiVirus アクションを構成するときは、Gateway AntiVirus を使用するプロキシ ポリシーでレポートのログ記録を有効化する を選択し、ログ を選択します。 | ウイルス (GAV) | セキュリティ ダッシュボード、登録サービス、Policy Map
spamBlocker | spamBlocker アクションを構成するときは、spamBlocker を使用するプロキシ ポリシーでレポートのログ記録を有効化する を選択します。 | スパム | 登録サービス
データ損失防止 | データ損失防止アクションを構成するときは、データ損失防止アクションを使用するプロキシ ポリシーでレポートのログ記録を有効化する を選択し、ログ を選択します。 | Data Loss Violations (DLP) | 登録サービス、Policy Map
Intrusion Prevention のログ メッセージ | ログ メッセージを表示したい脅威レベルのログ記録を有効化します。WatchGuard は、ブロック および ドロップ レベルのログ記録は常に有効にしておくことを推奨します。 | IPS 概要および詳細、PCI コンプライアンス | セキュリティ ダッシュボード、脅威マップ、Policy Map
AP デバイス | ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ設定で レポートのログ記録を有効にする を選択します。 | AP デバイス、AP デバイス使用状況、SSID 使用状況、Rogue Access Points | AP デバイス
すべてのプロキシ | レポートのログ記録を有効にする を選択 | Application Control、プロキシ トラフィック、デバイス統計、上位クライアント、アプリケーション使用状況、ブロックされたアプリケーション | エグゼクティブ ダッシュボード、セキュリティ ダッシュボード、脅威マップ、FireWatch、Policy Map
HTTP プロキシ | レポートのログ記録を有効にする を選択 | Web、デバイスの統計、RED | エグゼクティブ ダッシュボード、セキュリティ ダッシュボード、脅威マップ、FireWatch、Policy Map
FTP プロキシ | レポートのログ記録を有効にする を選択 | デバイス統計 | エグゼクティブ ダッシュボード、セキュリティ ダッシュボード、脅威マップ、FireWatch、Policy Map
SMTP プロキシ | レポートのログ記録を有効にする を選択 | SMTP、デバイスの統計 | エグゼクティブ ダッシュボード、セキュリティ ダッシュボード、脅威マップ、FireWatch、Policy Map
POP3 プロキシ | レポートのログ記録を有効にする を選択 | POP3、デバイスの統計 | エグゼクティブ ダッシュボード、セキュリティ ダッシュボード、脅威マップ、FireWatch、Policy Map
WebBlockerのアクション | カテゴリ > このアクションをログ記録する を選択 | Web 監査、ブロックされた Web サイト | エグゼクティブ ダッシュボード、セキュリティ ダッシュボード、脅威マップ、FireWatch、Policy Map
パフォーマンス統計 | ログ記録の設定で、セキュリティ サービスの統計をログファイルに送信する と 外部インターフェイスと VPN 帯域幅の統計 を選択します。 | アクティビティのトレンド、登録サービス、VPN 帯域幅 | 登録サービス
Firebox 構成の変更 | ログ記録の設定 で、この Firebox の構成が変更された場合にログ メッセージを送信する を選択します。 | 監査証跡、PCI コンプライアンス、HIPAA コンプライアンス |
任意のアラーム |  | アラーム（概要および詳細）、PCI コンプライアンス、HIPAA コンプライアンス |
常に有効 | 機能によっては、機能キーのライセンスで Firebox で機能を有効化するか、Firebox の構成設定で機能が有効化されるか、あるいはその両方が必要となります。 | 認証、ボットネットの検出、ブロックされた既定の脅威、DHCP リース アクティビティ、モバイル デバイス詳細 | セキュリティ ダッシュボード、脅威マップ、Policy Map、モバイル デバイス

#### 関連情報

Dimension レポートについて

レポートをスケジュールする

レポートを表示する

HIPAA コンプライアンス レポートについて

PCI コンプライアンス レポートについて

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索