関連トピック

# 監視する接続およびインターフェイスを選択する

HostWatch を最初に起動したときは、ウィンドウの左上にあるリストに Firebox の内部インターフェイスが表示されます。ウィンドウの右上の 他のすべてのインターフェイス リストには、これらのインターフェイスとの接続が表示されます。

## 接続を確認する

また、HostWatch を使用して、選択したインターフェイスとの間の接続に関する IP アドレス、ポート番号、時刻、接続タイプ、および方向などの情報を確認できます。

HostWatch ウィンドウの下部には、すべてのインターフェイスとの間のすべての接続が表示されます。以下の内容を含む情報が表に表示されます。

- 送信元および送信先のアドレス:
- ポート
- 使用された XTM デバイスのインターフェイス、およびトラフィックがインバウンドとアウトバウンドのどちらであったか
- 接続が、通常、プロキシ、ブロックのうちいずれであったか
- 接続された時間や接続に使用したコマンドなどの詳細

インターフェイスとの接続を表示するには、次の手順を実行します。

左または右側のリストで項目をダブルクリックします。
項目との間の接続 ダイアログ ボックスが表示されます。

## モニタする新しいインターフェイスを選択する

HostWatch から新しいインターフェイスを選択するには、次の手順を実行します。

1. 表示 > インターフェイス の順に選択します。
   または、現在のインターフェイス名を右クリックして
2. 監視する新しいインターフェイスを選択します。

正確なインターフェイス名を指定する場合、および複数のインターフェイスに一致する正規表現を使用するには、次の手順を行います。

1. 表示 > インターフェイス の順に選択します。
   または、現在のインターフェイス名を右クリックして
2. インターフェイスのリストから その他 を選択します。
   このオプションを使用して HostWatch で VLAN を確認できます。

#### 関連情報

HostWatch について

HostWatch ウィンドウのコンテンツをフィルタする

HostWatch の表示プロパティを変更する

HostWatch からサイトの訪問またはブロックを行う

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索