関連トピック

# 信頼済みネットワークまたは任意ネットワークとのワイヤレス接続を有効にする

信頼済みまたは任意ネットワークとのワイヤレス接続を許可するには：

1. ネットワーク > ワイヤレス を選択します。
   ワイヤレス構成 ページが表示されます。

1. ネットワーク > ワイヤレス を選択します。
   ワイヤレス構成 ダイアログボックスが表示されます。

1. ワイヤレスを有効にする チェック ボックスを選択します。
2. ワイヤレスアクセスポイントを有効にする を選択します。
3. アクセスポイント 1 または アクセスポイント 2、のとなりの 構成 をクリックします。
   ワイヤレス アクセス ポイント構成ダイアログボックスが表示されます。

1. 信頼済みまたは任意インターフェースへのワイヤレスブリッジを有効にする チェックボックスを選択します。
2. 信頼済みまたは任意インターフェースへのワイヤレスブリッジを有効にする のとなりのドロップダウンリストにて、信頼済みインターフェースまたは任意インターフェースを選択します。

信頼済み

信頼済みネットワークのどのワイヤレス クライアントでも信頼済みネットワークおよび任意ネットワーク上のコンピューに完全にアクセスでき、XTM デバイスの送信ファイアウォール ルールの定義に従ってインターネットにアクセスできます。
ワイヤレス クライアントがワイヤレス ネットワーク カードの IP アドレスを DHCP で設定する場合は、XTM デバイスの信頼済みネットワーク上の DHCP サーバーがアクティブで構成済みになっている必要があります。

任意

任意ネットワークのどのワイヤレス クライアントでも任意ネットワーク上のコンピュータに完全にアクセスでき、XTM デバイスの送信ファイアウォール ルールでの定義に従ってインターネットにアクセスできます。
ワイヤレス クライアントがワイヤレス ネットワーク カードの IP アドレスを DHCP で設定する場合は、XTM デバイスの任意ネットワーク上の DHCP サーバーがアクティブで構成済みになっている必要があります。

6. SSID 要求を送信および応答するように ワイヤレスインターフェイスを構成するには、SSID をブロードキャストして SSID クエリに応答する チェック ボックスをオンにします。

この設定についての詳細は、 SSID ブロードキャストを有効または無効にする を参照してください。

6. ワイヤレス コンピュータがインターフェイスへの接続を試みるたびに、XTM デバイスがログ メッセージをログ ファイルに送信するように設定するには、認証イベントを記録する チェック ボックスをオンにします。

ログ記録についての詳細は、認証イベントの記録 を参照してください。

6. ワイヤレス ユーザーに Mobile VPN with IPSec クライアントの使用を要求するには、ワイアレス クライアントは暗号化された Mobile VPN with IPSec 接続を必要とする チェック ボックスをオンにします。

このチェックボックスを選択した場合は、XTM デバイスは DHCP、ICMP、IKE (UDP ポート 500)、ARP、IPSec (IP プロトコル 50) のパケットのみがワイヤレス ネットワークを通ることを許可します。 ワイヤレス ユーザーに IPSec クライアントでのモバイル VPNの使用を要求するする場合は、ワイヤレス認証方法として WPA または WPA2 を選択しないほうがワイヤレス クライアントの安全性を向上できます。

6. ネットワーク名 (SSID) テキスト ボックスにて、ワイヤレス任意ネットワークの一意の名前を入力するか、既定の名前をそのまま使用します。

SSID の変更についての詳細は、SSID を変更する を参照してください。

6. フラグメンテーションしきい値を変更するには、フラグメンテーションしきい値 テキストボックスにて、値を入力します： 256–2346。 この設定の変更は推薦しません。

この設定についての詳細は、フラグメンテーションのしきい値を変更する を参照してください。

6. 認証 ドロップダウン リストにて、任意インターフェイスへのワイヤレス接続で有効にする暗号化および認証の種類を選択します。 ネットワークのワイヤレス デバイスで WPA2 がサポートされている場合は、WPA2 を使用することをお勧めします。

この設定についての詳細は、ワイヤレス認証方法を設定する を参照してください。

6. 暗号化アルゴリズム ドロップダウン リストにて、ワイヤレス接続に使用する暗号化の種類を選択し、選択した暗号化の種類で必要なキーまたはパスワードを追加します。 事前共有キーを使用する暗号化オプションを選択すると、事前共有キーがランダムに生成されます。 このキーを使用するか、または独自のキーを入力できます。

詳細は、暗号化レベルを設定する を参照してください。

6. 構成を保存します。

信頼済みインターフェイスへのワイヤレス接続を有効にする場合は、MAC アドレスによって信頼済みインターフェイスへのアクセスを制限することをお勧めします。 これはユーザーがウイルスやスパイウェアを含む認証されていないコンピュータからXTM ワイヤレス デバイスに接続することを防ぎます。 MACアクセスコントロール タブをクリックして MAC アクセスコントロールを有効にします。 MAC アドレス別にネットワーク トラフィックを制限する の説明の通りにインターフェースのネットワークトラフィックを制限するのと同様にこのタブを使用します。

信頼済みインターフェイスまたはオプショナル インターフェイスに対してワイヤレス接続を有効化すると、ワイヤレス ネットワークと有線ネットワークは同じローカル ネットワーク上にある場合と同様に動作します。 DHCP 要求などのブロードキャスト トラフィックは、有線クライアントとワイヤレス クライアントの両方を通過できます。 物理ネットワーク上で DHCP サーバーがアクティブな場合、あるいはワイヤレス クライアントが DHCP サーバーとして構成されている場合、そのネットワーク上にあるすべての有線クライアントとワイヤレス クライアントが、その DHCP サーバーから IP アドレスを受信できます。

信頼済みまたは任意ネットワーク上のコンピュータからの接続がないワイヤレス ゲスト ネットワークを構成するには、ワイヤレス ゲスト ネットワークを有効にする を参照してください。

#### 関連情報

ワイヤレス デバイス構成オプション

ワイヤレス無線設定について

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索