関連トピック

# 詳細複数 WAN 設定

複数 WAN 構成で、固定接続、フェールバック、および通知に関する基本設定を行います。すべての複数 WAN 構成オプションに対してすべての構成オプションが利用できるわけではありません。選択した複数 WAN オプションに設定が適用されない場合、それらの項目はアクティブではありません。

## グローバル VPN 設定接続について

固定接続とは、ある一定の期間、継続的に同じ WAN インターフェイスを使用する接続のことです。マルチ WAN に [ルーティング テーブル]、[ラウンドロビン]、または [インターフェイス オーバーフロー] のオプションを使用する場合、固定接続パラメータを設定することができます。固定接続では、パケットが外部インターフェイスを経由して送信される場合は、発信元アドレスと宛先アドレスのペア間のすべてのパケットによって、指定された期間、同じ外部インターフェイスが使用されることを確認します。既定では、固定接続により 3 分間にわたって同じインターフェイスが使用されます。

ポリシー定義に固定接続設定が含まれる場合、この設定によってどのようなグローバル固定接続期間も上書きできます。

## グローバル固定接続期間の設定

[詳細] タブを使用して TCP 接続、UDP 接続、および他のプロトコルを使用する接続のグローバル固定接続期間を構成します。

ポリシーで固定接続期間を設定すると、グローバル固定接続期間を上書きできます。

詳細については、ポリシーの固定接続期間を設定するを参照してください。

## フェールバックアクションの設定

フェールオーバー イベントが発生してプライマリ外部インターフェイスが再びアクティブになるときに XTMデバイスによって実行されるアクションを設定できます。これが行われると、すべての新しい接続がすぐにプライマリ外部インターフェイスにフェールバックされます。ただし、フェールバックの時点で処理中の接続に使用するメソッドを選択できます。このフェールバック設定は、フェールオーバー外部インターフェイスを使用するために設定するあらゆるポリシー ベースのルーティング構成にも適用されます。

1. [ネットワーク構成] ダイアログボックスで、[複数 WAN] タブを選択します。
2. [詳細] タブをクリックします。

1. [アクティブ接続のフェールバック] セクション ドロップダウン リストで、オプションを選択します。

- [すぐにフェールバック]：XTM デバイスによって既存のすべての接続がすぐに停止します。
- [段階的フェールバック] ：XTM デバイスにより各接続が完了するまで既存のフェールオーバーインターフェイスの使用を継続できます。

1. [OK] をクリックします。

## 通知設定を構成する

ログ メッセージは複数 WAN フェールオーバー イベントに対して常に作成されます。

複数 WAN フェールオーバーおよびフェールバック イベントの通知設定を構成する方法:

1. [通知] をクリックします。
2. 次の 1 つの通知方法を選択します。SNMP トラップ、電子メールメッセージまたはポップアップ ウィンドウ。

通知設定の詳細については、ログ記録と通知の基本設定を行うを参照してください。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索