関連トピック

# Firebox を接続する

Firebox が RapidDeploy から構成ファイルをダウンロードできるようにするには、外部インターフェイス（インターフェイス 0）に、インターネット接続時にデバイスが使用する IP アドレスを割り当てる必要があります。リモート デバイスに外部 IP アドレスを取得する 2 つの方法があります。

DHCP

工場出荷時の既定設定の Firebox は、DHCP を使用して、外部インターフェイス（インターフェイス 0）の IP アドレスを要求します。デバイスが RapidDeploy クイック起動を使用できるようにするには、リモート サイトが DHCP サーバーを使用して、外部インターフェイスに IP アドレスを割り当てる必要があります。インターネット サービス プロバイダは一般的にこれを提供します。

静的または PPPoE

リモート Firebox が Fireware OS v11.7.3 Update 1 以降を使用している場合で、デバイスが IP アドレスを取得するために DHCP を使用できない場合は、USB ドライブのファイルを使用して、静的 IP アドレスまたは PPPoE のいずれかを使用して IP アドレスを取得するようにデバイスを構成することができます。また、USB ドライブのファイルを使用して、異なるインターフェイス番号を指定し、外部インターフェイスとして構成することができます。これらのオプションのいずれかを使用するようにデバイスを構成するには、USB ドライブに CSV（カンマ区切りの値）ファイルを作成して、電源を入れる前に、デバイスの USB ポートに USB ドライブを接続します。

CSV ファイルを作成して、USB ドライブに保存する方法の詳細については、次を参照してください：USB ドライブを使用してインターフェイスを構成する.

## 接続して電源を入れる

新しい Firebox で RapidDeploy を使用するには、デバイスを接続して、電源を入れる必要があります。デバイスの接続手順は、デバイスの外部インターフェイスを構成するために CSV ファイルを作成しているかどうかによって異なります。

外部インターフェイスを構成するために、CSV ファイルを使用しない場合は、以下の手順を実行します：

1. 付属の緑色のイーサネット ケーブルを使用して、インターネットに接続しているスイッチまたはルータに、デバイスのインターフェイス 0 を接続します。
   デバイスに付属されているクイック スタート ガイドに、この接続を完了する方法を示す図が記載されています。
2. デバイスに電源を接続して、電源を入れます。

USB ドライブに RapidDeploy の CSV ファイルが保存されている場合は、以下の手順を実行します：

1. CSV ファイルが保存されている USB ドライブを Firebox の USB ポートに接続します。
2. 付属の緑色のイーサネット ケーブルを使用して、インターネットに接続しているスイッチまたはルータに、CSV ファイルでこのデバイスに指定されている外部インターフェイスを接続します。
3. デバイスに電源を接続して、電源を入れます。

RapidDeploy を使用して、すでに構成されている Firebox を構成するには、デバイスを工場出荷時の既定設定にリセットする必要があります。この手順を完了するステップは、デバイス モデルによって異なります。詳細については、次を参照してください：Firebox をリセットする.

Firebox が工場出荷時の既定設定で起動すると、自動的に以下の手順が実行されます：

1. デバイスは DHCP または USB ドライブの CSV ファイルを使用して、外部インターフェイスの IP アドレスを設定しようとします。CSV ファイルで別のインターフェイス番号が指定されていない限り、外部インターフェイスは常にインターフェイス 0 です。

デバイスが CSV ファイルから構成を使用できない場合は、USB ドライブのルート ディレクトリに、エラーが記述されているファイルが保存されます。詳細については、次を参照してください：USB ドライブを使用してインターフェイスを構成する.

1. デバイスは WatchGuard にアクセスして、RapidDeploy の構成ファイルが利用可能かどうかを確認しようとします。RapidDeploy が有効になっている場合は、デバイスが構成ファイル、デバイスの機能キー、および管理パスフレーズを自動的にダウンロードします。
2. デバイスは、ダウンロードされた構成ファイルのバージョンとデバイスにインストールされている Fireware OS バージョンを比較します。

- 構成ファイルのバージョンが 11.4 以降の場合で、それがデバイスにインストールされている Fireware OS バージョンよりも高くない場合は、デバイスでその構成ファイルが使用されます。
- デバイスが構成ファイルを使用できない場合は、RapidDeploy が有効化されたときに指定されたパスフレーズに設定されている ステータス と 管理 デバイス管理ユーザー アカウントのパスフレーズを除き、デバイスはすべての工場出荷時の既定設定を保持します。

Firebox が WatchGuard の Web サイトに接続できない場合（たとえば、デバイスに動的 IP アドレスが割り当てられていない、または外部インターフェイスにインターネットへの接続がない場合など）は、デバイスはパスフレーズを含むすべての工場出荷時の既定設定を保持します。

デバイスを接続した後は、以下を実行することができます：

- RapidDeploy が成功したことを確認する
- RapidDeploy のトラブルシューティング

## 他のネットワークをデバイスに接続する

Web サイトから RapidDeploy を使用してリモート サイトのデバイスを構成したら、ネットワーク構成で必要とされているように、イーサネット ケーブルを使用して、構成した他の Firebox インターフェイスをローカル ネットワーク デバイスに接続します。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索