関連トピック

# コンピュータのワイヤレス カードを構成する

以下の説明は、Service Pack 2 が適用された Windows XP オペレーティング システムを対象としています。他のオペレーティング システムへのインストール方法については、オペレーティング システムのドキュメントまたはヘルプ ファイルをご覧ください。

1. スタート > 設定 > コントロール パネル > ネットワーク接続 の順に選択します。
   ネットワーク接続ダイアログ ボックスが表示されます。
2. ワイヤレス ネットワーク接続 を右クリックして プロパティ を選択します。
   ワイヤレス ネットワーク接続ダイアログ ボックスが表示されます。
3. ワイヤレス ネットワーク タブを選択します。
4. 優先ネットワーク の下の 追加 をクリックします。
   ワイヤレス ネットワークのプロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。
5. ネットワーク名 (SSID) テキスト ボックスに、SSID を入力します。
6. ドロップダウン リストにて、ネットワーク認証方法とデータ暗号化方式を選択します。必要であれば、キーを自動的に取得 というチェックボックスをオフにし、ネットワーク キーを 2 回入力します。
7. OK をクリックして、ワイヤレス ネットワークのプロパティ ダイアログ ボックスを閉じます。
8. ワイヤレス ネットワークの表示 をクリックします。
   利用可能なネットワーク テキスト ボックスに、利用可能なすべてのワイヤレス接続が表示されます。
9. ワイヤレス ネットワークの SSID を選択して、接続 をクリックします。

ネットワークが暗号化を使用している場合は、ワイヤレス ネットワーク接続ダイアログ ボックスにてネットワーク キーを 2 回入力し、接続 を再びクリックします。

1. DHCP を使用するようにワイヤレス コンピュータを構成する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索