関連トピック

# Firebox X e-Series デバイスをリセットする

以下の手順に従って、Firebox X e-Series デバイスの工場出荷時の既定設定を復元します。

このリセット手順の実行後は:

- デバイスが出荷時の既定設定にリセットされます。
- 接続する際に、Fireware Web UI により Web Setup Wizard が自動的に起動されます。
- デバイスを Quick Setup Wizard によって検出することができます。
- デバイスは新しい FireCluster メンバーとして検出することができます（デバイスが FireCluster をサポートしている場合）。

デバイスをリセットする手順は、デバイス モデルによって異なります。

Firebox X Core または Peak e-Series デバイスをセーフ モードで起動するには

Firebox X Core または Peak e-Series デバイスの出荷時の既定設定を復元するには、まず Firebox をセーフ モードで起動する必要があります。

1. Firebox の電源を切ります。
2. デバイスのフロント パネルの下矢印を押しながら Firebox デバイスの電源を入れます。
3. LCD ディスプレイに WatchGuard Technologies と表示されるまで、下矢印ボタンを押し続けます:

デバイスがセーフ モードで動作している場合、モデル番号に続けて「safe」が LCD ディスプレイに表示されます。

Firebox X Core または Peak e-Series デバイスをセーフ モードで起動した場合:

- デバイスが一時的に工場出荷時の既定のネットワーク設定およびセキュリティ設定を使用しています。
- 現在の機能キーは削除されていません。Quick Setup Wizard を実行して新しい構成を作成すると、Wizard は前にインポートした機能キーを使用します。
- 新しい構成を保存する場合のみ、既存の構成が削除されます。新しい構成を保存せずに Firebox を再起動すると、デバイスは既存の構成を使用します。

Firebox X Edge e-Series を工場出荷時の既定設定にリセットするには

Firebox X Edge e-Series デバイスをリセットすると、元の構成設定が出荷時の既定設定に置き換えられます。工場出荷時の既定設定にデバイスをリセットするには、次の手順に従います。

1. 電源を切ります。
2. デバイスの背面の リセット ボタンを押下します。
3. リセット ボタンを押したまま、電源を接続します。
4. 黄色の Attn インジケータが点灯するまで、リセット ボタンを押し続けます。インディケータが点灯すると、デバイスは工場出荷時の既定の設定に正しく復元されています。
   このプロセスは 45 秒以上かかる場合があります。
5. リセット ボタンをはなします。

接続する前にデバイスを再起動する必要があります。再起動しないでデバイスに接続しようとすると、次のメッセージが Web ページに表示されます。「デバイスはファームウェアのバックアップ コピーから実行しています。」 リセット ボタンが押し込まれた位置のままになっている場合も、このメッセージが表示されます。このメッセージが繰り返し表示される場合は、リセット ボタンを確認し、デバイスを再起動してください。

5. 電源を切ります。
6. 再び電源を入れます。
   電源表示ランプが点灯し、デバイスはリセットされます。

出荷時の既定設定を復元した後、Quick Setup Wizard または Web Setup Wizard を使用して、基本構成を作成したり、保存されたバックアップ イメージを復元したりできます。

詳細については、次を参照してください: Firebox Setup ウィザードについて.

#### 関連情報

Firebox をリセットする

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索