関連トピック

# Windows 8 で L2TP を構成および使用する

Windows 8 VPN クライアントを使用して、Firebox に L2TP VPN 接続を行うことができます。

## L2TP 接続を構成する

L2TP VPN 接続を行う Windows 8 コンピュータを準備するには、ネットワーク設定で L2TP 接続を構成する必要があります。

コントロールパネル表示および既存の設定に応じて正確な手順が若干異なる可能性があります。

1. Windows 8 のスタート ページで、コントロール パネル と入力します。検索結果で コントロール パネル をクリックします。
2. コントロール パネルで、ネットワークとインターネット をクリックします。
3. 右ペインで、ネットワークと共有センター をクリックします。
   ネットワークと共有センター が表示されます。
4. [新しい接続またはネットワークの設定 を選択します
   新しい接続ウィザードが開始されます。
5. ワークプレイスに接続する を選択して、次へ をクリックします。
   ワークプレイスへの接続 ダイアログ ボックスが表示されます。
6. コンピュータに既存のワークプレースの接続がある場合は、いいえ、新しい接続を作成 を選択し 次へ をクリックします。
   接続方法 ページが表示されます。
7. インターネット接続 (VPN) を使用する をクリックします。
   接続するインターネット アドレスの入力 ページが表示されます。
8. インターネット アドレス テキスト ボックスに、Firebox の外部インターフェイスのホスト名または IP アドレスを入力します。
9. 宛先名 テキスト ボックスに、Mobile VPN (「L2TP to XTM」など) の名前を入力します。
10. 作成をクリックします。
    接続 リストに 新しい接続が追加されます。
11. 接続 リストで、接続の名前を右クリックします。
12. 接続のプロパティを表示 を選択します。
13. 全般 タブには、New Connection Wizard で指定したホスト名または IP アドレスが含まれます。Firebox の IP アドレスを変更しない限り、このタブでは何も変更する必要はありません。
14. オプション タブを選択します。
15. (任意) ユーザーがドメイン名を入力できるテキスト ボックスを提供する接続ダイアログ ボックスが必要ない場合は、Windows のログオン ドメインチェックボックスをオフにします。
    このチェックボックスがオフの場合、接続 ダイアログ ボックスは、ユーザー名とパスワードの入力のみを求めます。
16. (任意) ソフトウェア圧縮を有効化するには、PPP設定 をクリックします。ソフトウェア圧縮の有効化 チェックボックスを選択します。
17. セキュリティ タブを選択します。
18. VPN の種類 ドロップダウン リストから、IPsec (L2TP/IPsec) のレイヤ 2 トンネリングプロトコル を選択します。
19. データ暗号化 ドロップダウン リストから 暗号化が必要 を選択します。
20. 許可される唯一のプロトコルとして、Microsoft CHAP バージョン 2 を選択します。
21. 詳細設定 をクリックします。
    詳細プロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。
22. Firebox の Mobile VPN with L2TP が、IPSec 認証方法に事前共有キーを使用するように構成されている場合：
    1. 事前共有キーを認証に使用する を選択します。
    2. キー テキスト ボックスに、このトンネルの事前共有キーを入力します。この事前共有キーは、Firebox の Mobile VPN with L2TP の IPSec 設定で構成されている事前共有キーに一致させる必要があります。
23. Firebox の Mobile VPN with L2TP が、IPSec 認証方法に証明書を使用するように構成されている場合：
    1. 証明書を認証に使用する を選択します。
    2. サーバの証明書の名前と使用法の属性を検証する チェックボックスが選択されていることを確認します。
    3. クライアント デバイスに証明書がインポートされていることを確認します。詳細については、次を参照してください：クライアント デバイスに証明書をインポートする
24. OK をクリックします。
25. ネットワーク タブの既定の設定を変更しないでください。
26. OK をクリックします。

## L2TP 接続を開始する

VPN 接続の名前は、クライアントコンピュータ上で、L2TP 接続を構成したときに使用した宛先名です。ユーザー名とパスワードは、L2TP-Users グループに追加したユーザーのいずれかを参照します。詳細については、次を参照してください：L2TP ユーザー認証について。

開始する前に、クライアントコンピュータがインターネットに接続がアクティブであることを確認します。

1. Windows 8 スタート ページから、マウスを画面の右下隅に動かしてチャームメニューを参照します。
2. 設定 を選択します。
3. ネットワーク を選択します。
   接続 リストが表示されます。
4. 接続 リストで、作成したVPN接続の名前を選択します。接続 をクリックします。
   接続 ページが表示されます。
5. ユーザー名とパスワードを入力します。
6. OK をクリックします。

接続時に既定以外の認証サーバーを指定する方法の詳細については、次を参照してください：L2TP VPN クライアントから接続する。

#### 関連情報

Mobile VPN with L2TP トンネル経由のインターネット アクセス オプション

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索