関連トピック

# Rogue Access Point Detection を有効にする

ワイヤレス配備マップを使用してネットワークをスキャンし、管理対象 AP デバイスの受信範囲内で稼働しているすべての外部ワイヤレス アクセスポイントを検出することができます。これらの外部アクセスポイントの一部は、Rogue Access Point である可能性があります。

Rogue Access Point とは、ネットワーク範囲内で、ペアリングされた認証アクセスポイントとして認識されないワイヤレス アクセスポイント、またはワイヤレス配備において構成された例外のことです。Rogue access point は組織内の誰かが同意を得ずに接続した未承認の AP である可能性があります。管理下にある無線および有線ネットワークに適切なセキュリティ機能が施されていなければ、これらのアクセスポイントはセキュリティ リスクを招く恐れがあります。Rogue access point は、ネットワーク範囲内にあるワイヤレスネットワーク外の AP である可能性もあります。これには、認証 AP と同じネットワーク SSID をブロードキャストして適正な AP に偽装する、ハニーポットまたは Evil Twin Rogue access point が含まれます。

ワイヤレス マップを使用して Rogue Access Point を検出する方法の詳細については、次を参照してください：ワイヤレス配備マップを表示する。

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラと管理対象の WatchGuard AP デバイスが提供するRogue Access Point Detection 機能は、内蔵ワイヤレス機能が搭載された Firebox ワイヤレス デバイス向けに設計された Rogue Access Point Detection 機能とは異なります。
Firebox ワイヤレス デバイスと、WatchGuard AP デバイスの相違点の詳細については、次を参照してください：WatchGuard ワイヤレス ソリューション。Firebox および XTM ワイヤレス デバイスによる Rogue Access Point Detection の詳細については、次を参照してください：Rogue Access Point Detection。

## Rogue Access Point Detection を有効にする

SSID で Rogue Access Point Detection を有効化するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ の順に選択します。
2. SSID タブを選択します。
3. SSID を選択して 編集 をクリックします。
4. Rogue Access Point Detection を有効化する チェックボックスを選択します。

SSID で Rogue Access Point Detection を有効化するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ の順に選択します。
2. SSID タブを選択します。
3. SSID を選択して 編集 をクリックします。
4. Rogue Access Point Detection タブを選択します。
5. Rogue Access Point Detection を有効化する チェックボックスを選択します。

## Rogue Access Point の例外リスト

Rogue Access Point の例外リストに既知のアクセスポイントを追加するには、以下の手順を実行します：

1. 追加 をクリックします。
2. BSSID (MAC アドレス) テキスト ボックスに、既知のアクセスポイントの MAC アドレスを入力します。
3. 追加 をクリックします。

SSID の構成方法の詳細については、次を参照してください：WatchGuard AP デバイス SSID を構成する。

#### 関連情報

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラー マップを使用する

AP デバイス ステータスを監視する

ワイヤレス クライアントを監視する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索