関連トピック

# WatchGuard AP デバイス要件および制限

WatchGuard AP デバイスをネットワークに追加する前に、AP デバイスの要件と制限を理解することが重要です。

## 要件

Firebox のゲートウェイ ワイヤレス コントローラで管理する AP デバイスの場合：

- Firebox を混合ルーティングまたはドロップイン モードに構成する必要があります。
- AP デバイスは、信頼済み、任意、またはカスタム ネットワークに接続する必要があります。
- Firebox 構成に、AP デバイスからインターネットへの NTP トラフィックを許可するポリシーを含める必要があります。AP デバイスは NTP サーバーを使用して正確な現地時間を設定します。
- ネットワークの Firebox と AP デバイスは、ポート 443 の WatchGuard サーバー (*.watchguard.com) へのアクセスを必要とします。これにより、Firebox 上のゲートウェイ ワイヤレス コントローラが AP デバイスを登録・有効化し、新しいファームウェア更新を見つけることが可能になります。AP デバイスは、国および地域情報を取得するために WatchGuard サーバーにアクセスする必要があります。

既定の送信ポリシーは、信頼済みネットワークからの NTP トラフィックを許可します。この送信ポリシーを削除または無効化した場合、または AP デバイスが任意ネットワークに接続されている場合は、NTP ポリシーを追加して、AP デバイスが接続するネットワークからの送信 NTP トラフィックを許可する必要があります。

## 制限

- WatchGuard AP デバイスの管理に WSM Management Server を使用することはできません。
- NAT ファイアウォールの背後に WatchGuard AP デバイスを配置することはできません。
- WatchGuard ゲートウェイ ワイヤレス コントローラは、複数の WatchGuard AP デバイスを管理できるよう設計されています。ネットワークに AP デバイスを追加する際に管理パフォーマンスに関する問題が生じた場合は、別の Firebox 上の別のゲートウェイ ワイヤレス コントローラを使用して、これらの AP デバイスを管理することができます。
- クライアントの全体的なエアタイムの需要に基づき、1 つの無線あたり最大 20〜40 のワイヤレスクライアントデバイスからの接続を許可するよう AP デバイスを構成することをお勧めします。

### AP120、AP320、AP322、および AP420 デバイスでサポートされていない機能

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラにより管理されている AP120、AP320、AP322、および AP420 デバイスでは、以下の機能がサポートされていません：

- 高速ハンドオーバー
- LED 制御
- クライアント制限
- 外部 Syslog サポート
- ローカル Web UI アクセス
- AP420 サード スキャニングラジオ

#### 関連情報

WatchGuard AP デバイス用に VLAN を構成する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索