関連トピック

# AP デバイスのペアリングを解除する

WatchGuard AP デバイスと Firebox のペアリングを解除するには、ゲートウェイ ワイヤレス コントローラの ペアリングされたアクセスポイントリストから AP デバイスを削除します。AP デバイスのペアリングを解除すると、AP デバイスが出荷時の既定設定で再起動します。

自動配備された AP デバイスは、自動配備機能が無効にされている場合、工場出荷時の既定設定にリセットされます。

Firebox と AP デバイスのペアリングを解除するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ の順に選択します。
2. アクセスポイント タブを選択します。
   アクセスポイント タブの上部に、ペアリングされたアクセスポイントのリストが表示されます。
3. アクセス ポイント リストからペアリングを解除する AP デバイスを選択します。
   複数の AP デバイスを同時に選択するには、コントロール キーまたはシフト キーを使用します。
4. 削除 をクリックします。
   選択されたアクセスポイントが構成から削除されます。Firebox は AP デバイスを出荷時の既定設定にリセットします。

Firebox と AP デバイスのペアリングを解除するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ の順に選択します。
2. アクセスポイント タブを選択します。
   アクセスポイント タブの上部に、ペアリングされたアクセスポイントのリストが表示されます。
3. アクセス ポイント リストからペアリングを解除する AP デバイスを選択します。
   複数の AP デバイスを同時に選択するには、コントロール キーまたはシフト キーを使用します。
4. 削除 をクリックします。
   選択されたアクセスポイントが構成から削除されます。
5. 構成を Firebox に保存します。
   Firebox は AP デバイスを出荷時の既定設定にリセットします。

ペアリングされていない AP デバイスが出荷時の既定設定で再起動した後、ゲートウェイ ワイヤレス コントローラはそのデバイスをペアリングされていない AP デバイスとして再発見できます。

#### 関連情報

WatchGuard AP デバイスの検出およびペアリング

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索