関連トピック

# ワイヤレス クライアントを監視する

WatchGuard AP デバイスに接続されているワイヤレス クライアントを表示し、監視することができます。ワイヤレス クライアントを AP デバイスから切断することもできます。

ワイヤレス クライアントのホスト名と IP アドレスは、クライアントが Firebox デバイスを DHCP サーバーとして使用している場合に限り表示されます。

接続しているワイヤレス クライアントを確認するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ダッシュボード > ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ の順に選択します。
   ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ ページが表示されます。
2. ワイヤレス クライアント タブを選択します。
   接続したワイヤレス クライアントのリストが表示されます。

1. 特定の AP デバイスに接続しているワイヤレス クライアントのみ表示するには、アクセスポイント ドロップダウン リストから AP デバイスを選択します。
2. 特定の SSID に接続しているワイヤレス クライアントのみ表示するには、SSID ドロップダウン リストから SSID を選択します。
3. 特定の製造元のワイヤレス クライアントのみ表示するには、製造元 ドロップダウン リストから製造元を選択します。
4. FireWatch または Traffic Monitor でワイヤレス クライアントの統計を表示するには、IP アドレスを選択します。
5. ワイヤレス クライアントを切断するには、クライアントを選択して クライアントを切断 をクリックします。

ワイヤレス クライアントから WatchGuard AP デバイスへのアクセスを永久に拒否するには、そのワイヤレス クライアントを切断する前にクライアントの MAC アドレスを書き留めます。次に、MAC アクセス制御の構成で、そのワイヤレス クライアントの MAC アドレスを 接続拒否する MAC アドレス リストに追加します。SSID 設定でも MAC アクセス制御を有効化する必要があります。詳細については、次を参照してください：MAC アクセス制御を構成する。

ワイヤレス クライアント タブの詳細については、次を参照してください：ワイヤレス接続を監視する（ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ）。

接続しているワイヤレス クライアントを確認するには、Firebox System Manager から以下の手順を実行します：

1. ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ タブを選択します。
2. ワイヤレス クライアント タブを選択します。
   接続したワイヤレス クライアントのリストが表示されます。

1. 特定の AP デバイスに接続しているワイヤレス クライアントのみ表示するには、AP 別にフィルタ ドロップダウン リストから AP デバイスを選択します。
2. 特定の SSID に接続しているワイヤレス クライアントのみ表示するには、SSID 別にフィルタ ドロップダウン リストから SSID を選択します。
3. ワイヤレス クライアントを切断するには、クライアントを選択して クライアントを切断 をクリックします。

ワイヤレス クライアントから WatchGuard AP デバイスへのアクセスを永久に拒否するには、そのワイヤレス クライアントを切断する前にクライアントの MAC アドレスを書き留めます。次に、MAC アクセス制御の構成で、そのワイヤレス クライアントの MAC アドレスを 接続拒否する MAC アドレス リストに追加します。SSID 設定でも MAC アクセス制御を有効化する必要があります。詳細については、次を参照してください：MAC アクセス制御を構成する。

ワイヤレス クライアント タブの詳細については、次を参照してください：ワイヤレス接続を監視する（ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ）。

#### 関連情報

AP デバイス ステータスを監視する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索