関連トピック

# リンク アグリゲーションについて

リンク アグリゲーション (LA; リンク集約) インターフェイスは、1 つの論理インターフェイスとして機能するよう構成された物理インターフェイスのグループです。リンク アグリゲーション インターフェイスを使用すると、単体の物理インターフェイスの性能を超える累積スループットに向上し、物理リンクが故障した場合のリダンダンシーを提供できます。リンク アグリゲーションを使用する場合は、リンク アグリゲーション インターフェイスをスイッチに接続し、接続されたスイッチが同じリンク アグリゲーション モードとリンク スピードを使用するように構成します。Fireware は、IEEE 802.1ax と 802.3ad リンク アグリゲーション仕様に指定されているリンク アグリゲーションをサポートしています。

リンク アグリゲーション インターフェイスは、外部、信頼済み、任意のいずれかのインターフェイスとして、あるいは VLAN またはブリッジ インターフェイスのメンバーとして構成することができます。リンク アグリゲーション インターフェイスは、物理インターフェイスとほぼ同じように使用できます。たとえば、リンク アグリゲーション インターフェイスをポリシー、multi-WAN、VPN、DHCP、PPPoE の構成で使用できます。

## 要件および制限

- リンク アグリゲーションは、混合ルーティング モードで構成された Firebox のみでサポートされます。
- リンク アグリゲーションには Pro アップグレードされた Fireware が必要です。
- リンク アグリゲーション インターフェイスは、トラフィック管理、QoS、およびその他の高度なインターフェイス設定をサポートしていません。
- リンク アグリゲーションは、アクティブ/アクティブ FireCluster ではサポートされていません。
- リンク アグリゲーションは、XTM 21、22、23、XTMv、FireboxV または Firebox T10 デバイスではサポートされていません。
- 管理対象 Branch Office VPN トンネルのエンドポイントとしてリンク アグリゲーション インターフェイスを使用することはできません。
- 動的リンク アグリゲーション モードは、XTM 25、XTM 26、XTM 33 デバイスではサポートされていません。

## リンク アグリゲーション のモード

リンク アグリゲーション インターフェイスは、3 つのモードのうちのいずれかで構成することができます。全てのモードにおいて、メンバーとなるインターフェイスは、メンバー インターフェイス リンクのステータスがアップの場合のみアクティブにすることができます。メンバー インターフェイスがアクティブであるかどうかは、物理インターフェイスのステータスとリンク アグリゲーション モードにより決まります。

動的 (802.3ad)

リンク アグリゲーション インターフェイスのメンバーとなっている全ての物理インターフェイスをアクティブにすることができます。発信元と送信先の間のトラフィックにおいて使用される物理インターフェイスは、リンク アグリゲーション管理プロトコル（LACP）を使用して判断されます。

静的

リンク アグリゲーション インターフェイスのメンバーとなっている全ての物理インターフェイスをアクティブにすることができます。発信元と送信先の MAC アドレスと IP アドレスに基づいて、特定の発信元と送信先のトラフィックで常に同じ物理インターフェイスが使用されます。このモードでは、負荷バランシングと耐障害性が提供されます。

Active-backup

このモードでは、1 回につきリンク アグリゲーション グループのメンバー インターフェイスのうち 1 つのみがアクティブとなります。リンク アグリゲーション グループ内のその他のメンバー インターフェイスは、アクティブなインターフェイスに不具合が発生した場合のみアクティブとなります。このモードでは、リンク アグリゲーションをサポートしていないネットワーク スイッチの接続に耐障害性が提供されます。

動的リンク アグリゲーションまたは静的リンク アグリゲーションを使用するには、接続されたスイッチにもリンク アグリゲーションを構成する必要があります。Active-backup モードを使用するために、スイッチのリンク アグリゲーションを有効化する必要はありません。

#### 関連情報

リンク アグリゲーションを構成する

共有インターフェイスの設定

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索