関連トピック

# ワイヤレス構成の設定について

ネットワークへのワイヤレス アクセスを有効にした場合、各セキュリティ ゾーンの構成設定の一部が同様に定義されます。また、ゾーンごとに異なる値を設定することもできます。

SSID をブロードキャスト 設定の詳細については、次を参照してください：SSID ブロードキャストを有効または無効にする.

ネットワーク名 (SSID) 設定の詳細については、次を参照してください：SSID を変更する.

認証イベントをログ記録する 設定の詳細については、次を参照してください：認証イベントの記録.

暗号化 (認証) 設定の詳細については、次を参照してください：ワイヤレス認証方法を設定する.

暗号化アルゴリズム 設定の詳細については、次を参照してください：暗号化レベルを設定する.

#### 関連情報

ワイヤレス接続を有効にする

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索