関連トピック

# 静的および動的 IP アドレス

ISPs (インターネット サービス プロバイダ) は、管理下にあるネットワーク上の各デバイスに IP アドレスを割り当てます。IP アドレスには 静的 と 動的 の 2 種類があります。

## 静的 IP アドレス

静的 IP アドレスは、常に一定で変化しない IP アドレスです。Web サーバー、FTP サーバー、またはその他のインターネットリソースに固定アドレスを付与する必要がある場合、ISP から静的 IP アドレスを取得することができます。静的 IP アドレスは一般的に動的 IP アドレスよりも高額であり、静的 IP アドレスを提供しない ISP もあります。静的 IP アドレスは手動で設定する必要があります。

## 動的 IP アドレス

動的 IP アドレスは、ISP が利用者に一時的に使用を割り当てる IP アドレスです。使用されていない動的アドレスがある場合、そのアドレスは自動的に別のデバイスに割り当てることができます。動的 IP アドレスは、DHCP または PPPoE を使用して割り当てられます。

## DHCP について

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) は、ネットワーク上のコンピュータが、IP アドレスやその他の情報 (既定のゲートウェイなど) を取得するために使用するインターネット プロトコルです。利用者がインターネットに接続すると、ISP 側で DHCP サーバーとして構成されたコンピュータによって、自動的に IP アドレスが割り当てられます。そのアドレスは以前に割り当てられたものと同じ場合もあれば、新しいアドレスの場合もあります。動的 IP アドレスを使用していたインターネット接続を終了すると、ISP は別の利用者にその IP アドレスを割り当てることができます。

Firebox をデバイスの配下にあるネットワークの DHCP サーバーとして機能するように構成できます。DHCP サーバーが選択できるアドレスの範囲を割り当ててください。

## PPPoE について

一部の ISP では、保有する IP アドレスを PPPoE (イーサネット上で使用するポイント ツー ポイント プロトコル) によって割り当てます。PPPoE では、標準のダイヤルアップ接続に、Ethernet および PPP のいくつかの機能が加わっています。ISP ではこのネットワーク プロトコルによって、DSL モデムやケーブル モデム製品を含む自社のダイヤルアップ インフラストラクチャの課金、認証、およびセキュリティの各システムを利用できます。

#### 関連情報

IP アドレスについて

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索