関連トピック

# 暗号化レベルを設定する

ワイヤレス アクセス ポイント構成の 暗号化アルゴリズム ドロップダウン リストから、ワイヤレス接続の暗号化のレベルを選択できます。利用可能な選択は、使用する認証メカニズムによって異なります。キーが必要な場合は、ランダムな暗号化キーが Firebox によって自動的に作成されます。このキーを使用するか、または異なるキーに変更することもできます。各ワイヤレス クライアントは、このキーを使用して Firebox に接続する必要があります。

## WPA と WPA2 認証の暗号化

Wi-Fi Protected Access (WPA および WPA2) 認証方法に対する暗号化オプションは、以下のとおりです。

- TKIP — 暗号化のために TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) のみを使用します。
  802.11n をサポートするワイヤレス モードを使用するように無線設定が構成されている場合、このオプションは使用できません。
- AES — 暗号化のために AES (Advanced Encryption Standard) のみを使用します。
- TKIP または AES — 暗号化には TKIP または AES のいずれかを使用します。

AES 暗号化を使用するためにワイヤレス クライアントを構成することをお勧めます。

#### 関連情報

ワイヤレス認証方法を設定する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索