関連トピック

# モジュラー インターフェイスについて

Firebox M4600 と M5600 モデルは、ユーザーが設置できるインターフェイス モジュールをサポートしています。両モデルとも、それぞれ Firebox に 4 つまたは 8 つのインターフェイスを追加する 3 つのモジュラー インターフェイスの種類をサポートしています。

- WatchGuard Firebox M 8 ポート 1Gb カッパー モジュール
- WatchGuard Firebox M 8 ポート SFP ファイバー モジュール
- WatchGuard Firebox M 4 ポート 10 Gb SFP+ ファイバー モジュール

モジュラー インターフェイスをサポートする Firebox モデルのインターフェイス構成では、モジュール 列に各モジュラー インターフェイスのポート番号が一覧されます。文字はインターフェイス モジュールが設置されている Firebox のスロットを示しています。インターフェイス モジュールにラベル付けされているように、番号はポート番号を示しています。たとえば、モジュール A6 は、スロット A に設置されているインターフェイス モジュールのポート 6 を指しています。

下の画像には、Firebox M5600 の既定のインターフェイス構成が示されています。

## インターフェイス モジュール

各 Firebox モデルに組み込まれているインターフェイスの数は異なり、それぞれのモデルは追加のインターフェイス モジュールをサポートしています。インターフェイスを構成する前に、インターフェイス モジュールを設置する必要があります。Policy Manager を使用する場合は、インターフェイス モジュールをインストールまたは削除後 Firebox に接続して新たな Policy Manager インスタンスを起動させ、インストールされたネットワーク インターフェイスが表示された Firebox 構成ファイルを取得する必要があります。

Firebox M4600 のネットワーク インターフェイス

Firebox M4600 には 8 つのインターフェイスが組み込まれており、A と B の 2 つのインターフェイス モジュール スロットがあります。各スロットにインターフェイス モジュールを設置することができます。各インターフェイス モジュールで、ポートに 0〜7 または 0〜3 の番号が付けられています。

Firebox M4600 スロット | モジュラー インターフェイス ポート番号 | インターフェイス番号 Firebox 構成
--- | --- | ---
A | A0–A7 (8 ポート) A0–A3 (4 ポート) | 8–15 8–11
B | B0–B7 (8 ポート) B0–B3 (4 ポート) | 16–23 16–19

空のスロットがある場合は、これらのインターフェイス番号は構成には表示されません。また、他の設置済みのモジュラー インターフェイスのインターフェイス番号は変更されません。

Firebox M5600 のネットワーク インターフェイス

Firebox M5600 にはインターフェイスが組み込まれており、A、B、C、D の 4 つのインターフェイス モジュール スロットがあります。2 つのインターフェイス モジュールは、スロット A と B に事前設置されています。各インターフェイス モジュールのポートには、0〜7 または 0〜3 の番号が付けられています。

Firebox M5600 スロット | モジュラー インターフェイス ポート番号 | インターフェイス番号 Firebox 構成
--- | --- | ---
A | A0–A7 (8 ポート) A0–A3 (4 ポート) | 0–7（事前設置） 0–3
B | B0–B7 (8 ポート) B0–B3 (4 ポート) | 8–15 8–11（事前設置）
C | C0–C7 (8 ポート) C0–C3 (4 ポート) | 16–23 16–19
D | D0–D7 (8 ポート) D0–D3 (4 ポート) | 24–31 24–27

空のスロットがある場合は、これらのインターフェイス番号は構成には表示されません。また、他の設置済みのモジュラー インターフェイスのインターフェイス番号は変更されません。

Firebox に電源を入れると、設置されたインターフェイス モジュールが自動的に検出されます。

インターフェイス モジュールを取り外す前に、Firebox 構成でインターフェイスを無効にする必要があります。有効なインターフェイスが設置されていない場合は、Firebox に接続して構成を変更することはできません。

インターフェイス モジュールはホット スワップに対応していません。インターフェイス モジュールと安全な設置方法の詳細については、Firebox の ハードウェア ガイド を参照してください。

システムへの損傷を避けるために、インターフェイス モジュールを設置または取り外す前に、Firebox の電源を切ってください。

FireCluster のメンバーのインターフェイス モジュールを設置または取り外す方法の詳細については、次を参照してください：モジュラー インターフェイス搭載 FireCluster の詳細。

## Firebox M5600 のインターフェイス 32 について

Firebox M5600 には 1 つのインターフェイス、インターフェイス 32 が組み込まれています。このインターフェイスは構成で常にリストの最初に表示されています。既定では、このインターフェイスは、Mgmt のエイリアスで信頼済みインターフェイスとして構成されています。このインターフェイスに接続して、Web Setup Wizard または Quick Setup Wizard を実行し、工場出荷時の既定設定を使用する Firebox を構成します。

インターフェイス 32 は、専用インターフェイスではありません。他のインターフェイスと同じように、それを構成して使用することができます。インターフェイス 32 は常に信頼済みインターフェイスとして構成することをお勧めします。そうすれば、モジュラー インターフェイスが設置されていない場合でも、それを使用して Firebox に接続し管理を行うことができます。

## Firebox M5600 の工場出荷時の既定設定について

Firebox M5600 の既定のネットワークおよび構成のプロパティは、次の通りです：

信頼済みネットワーク

インターフェイス 32（Eth32）は信頼済みインターフェイスとして構成されています。
Eth32 の既定の IP アドレスは 10.0.31.1/24 です。
Eth32 の Fireware Web UI の既定 IP アドレスとポートは、https://10.0.32.1:8080 です。
インターフェイス 1 は、DHCP 経由の信頼済みネットワークのコンピュータに IP アドレスを送信するように構成されています。既定では、これらの IP アドレスは 10.0.32.2 〜 10.0.32.254 です。

インターフェイス 1（Eth1）は信頼済みインターフェイスとして構成されています。
Eth1 の既定の IP アドレスは 10.0.1.1/24 です。
Eth1 の Fireware Web UI の既定の IP アドレスとポートは、https://10.0.1.1:8080 です。
インターフェイス 1 は、DHCP 経由の信頼済みネットワークのコンピュータに IP アドレスを送信するように構成されています。既定では、これらの IP アドレスは 10.0.1.2 から 10.0.1.254 です。

外部ネットワーク

インターフェイス 0（Eth0）は外部インターフェイスとして構成されています。
外部インターフェイスは、DHCP で IP アドレスを取得するように構成されています。

新しい Firebox M5600 の電源を入れる前、または工場出荷時の既定設定にリセットする前に、スロット A にインターフェイス モジュールを設置する必要があります。

## M5600 および M4600 の FireCluster について

2 つの Firebox M4600 または M5600 のデバイスを FireCluster として構成する場合は、両方のクラスタ メンバーの同じスロットに同じインターフェイス モジュールを設置する必要があります。これらのモデルの FireCluster には、他のインターフェイス接続要件があります。詳細については、次を参照してください：モジュラー インターフェイス搭載 FireCluster の詳細。

#### 関連情報

ネットワーク モードおよびインターフェイスについて

共有インターフェイスの設定

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索