関連トピック

# DHCP 中継を構成する

信頼済みネットワークまたは任意ネットワークのコンピュータに IP アドレスを割り当てる方法の 1 つに、別のネットワークの DHCP サーバーを使用する方法があります。DHCP 中継を使用して、信頼済みネットワークまたはオプショナル ネットワーク上のコンピュータの IP アドレスを取得します。この機能を使用すると、Firebox は指定した最大 3 つの DHCP サーバーの IP アドレスに DHCP 要求を送信します。

DHCP 中継に複数の DHCP サーバーを使用する場合は、デバイスが Fireware v11.10 以降を使用している必要があります。

DHCP 中継に指定した IP アドレスへのルートが Firebox に設定されていることを確認してください。使用する DHCP サーバーが Firebox によって保護されているネットワーク上にない場合は、この機能が正しく作動するように、DHCP サーバーが存在するネットワークとデバイスとの間に Branch Office VPN トンネルを設定する必要があります。

最大 3つの DHCP サーバーの IP アドレスを追加することができます。フェール オーバーとして 2 つの DHCP サーバーを構成している場合は、プライマリおよびセカンダリの DHCP サーバー両方の IP アドレスを DHCP 中継の構成に追加します。Firebox は指定されたすべての DHCP サーバーの IP アドレスに対して DHCP 要求を送信します。

Fireware Web UI から、DHCP 中継を構成するには、以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > インターフェイス の順に選択します。
   ネットワーク インターフェイスページが表示されます。
2. 信頼済みインターフェイスまたは任意インターフェイスを選択し、構成 をクリックします。
3. ページの下部にあるドロップダウン リストから、DHCP 中継を使用する を選択します。
4. DHCP サーバー テキスト ボックスに、DHCP サーバーの IP アドレスを入力して、追加 をクリックします。
5. 前の手順を繰り返して、最大 3つの DHCP サーバーの IP アドレスを追加することができます。

Policy Manager から、DHCP 中継を構成するには、以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > 構成 の順に選択します。
   ネットワーク構成ダイアログ ボックスが表示されます。
2. 信頼済みインターフェイスまたは任意インターフェイスを選択し、構成 をクリックします。
3. DHCP 中継を使用 を選択します。
4. DHCP サーバーの IP アドレスを入力して、追加 をクリックします。
5. 前の手順を繰り返して、最大 3つの DHCP サーバーの IP アドレスを追加することができます。

必要に応じて、各 DHCP サーバーへの静的ルートを必ず追加してください。DHCP サーバーは、Branch Office VPN トンネルのリモート エンドのネットワークに設定することもできます。

#### 関連情報

IPv4 DHCP サーバーを構成する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索