関連トピック

# 帯域幅使用率の視覚表示 (帯域幅メータ)

帯域幅メーター タブで、すべての Firebox インターフェイスの帯域幅をリアルタイムで確認できます。Y軸 (縦軸) は、選択されたスケールで各インターフェイスのトラフィックのフローの送受信を示します。X 軸 (横軸) は、時間を示します。チャート上の任意の場所をクリックし、その時の帯域幅使用の詳細情報を [ポップアップ] ウィンドウで確認できます。メーターでは、物理インターフェイスに加えて、VLAN インターフェイスも表示されます。

## 帯域幅メーターの設定の変更

Firebox System Manager で、帯域幅メーターの表示をカスタマイズすることができます。テキストとグリッド線の色、インターフェイス ラベルはどのように表示されるか、グラフのスケールを設定できます。

帯域幅の表示設定を変更するには、以下の手順に従います。

1. 帯域幅メーター タブを選択します。
2. ファイル > 設定 の順に選択します。
   または、表示のどこかを右クリックし、設定 を選択します。
   設定ダイアログ ボックスが表示されます。

1. 帯域幅メーター タブでは、次のセクションにあるオプションで表示をカスタマイズすることができます。
2. OK をクリックし、変更を保存して FSM に戻ります。

## スケールの変更

設定 ダイアログ ボックスを使用して表示グラフのスケールを変更することができます。また、[帯域幅メーター] タブの任意の場所を右クリックして グラフのスケール を選択し、スケールを設定することができます。

帯域幅メーター タブのスケールを変更するには、以下の手順に従います。

グラフのスケール ドロップダウン リストから、ネットワークの速度に最も適した値を選択します。

カスタム スケールを設定するには、以下の手順を実行します。

1. グラフのスケール ドロップダウン リストから、カスタム スケール を選択します。
2. カスタム スケール テキスト ボックスに KB/秒単位の値を入力します。

## 線の追加と削除

帯域幅メーター タブで線を追加するには、以下の手順に従います。

1. 色設定 セクションで、非表示 リストからインターフェイスを選択します。
2. テキストの色 色コントロール ボックスをクリックして線の色を選択します。
3. 追加 をクリックします。
   [表示リスト] にインターフェイス名が選択した色で表示されます。

帯域幅メーター タブで線を削除するには、以下の手順に従います。

1. 色設定 セクションで、表示 リストからインターフェイスを選択します。
2. 削除 をクリックします。
   [表示] リストにインターフェイス名が表示されます。

## 色の変更

帯域幅メーター タブの表示色を変更するには、以下の手順に従います。

1. 新しい色を選択するには、背景 と グリッド線 カラー コントロール ボックスをクリックします。
   背景色の選択 ダイアログ ボックスまたは グリッド線の選択 ダイアログ ボックスが表示されます。
2. 色見本、HSB、RGB タブのいずれかをクリックして色を選択します。
   選択された色の例が、プレビュー セクションに表示されます。
3. OK をクリックして選択内容を確認し、設定 ダイアログ ボックスに戻ります。

## インターフェイスの外観の変更

帯域幅メーター タブの左側にインターフェイス名が表示されます。インターフェイス名はリストまたは識別する線の隣にタグ名として表示できます。

インターフェイス名の外観を選択するには、以下の手順に従います。

インターフェイス ラベルの表示 ドロップダウン リストから、リスト または タグ を選択します。

インターフェイスではなく、ポリシー別の帯域幅使用率を表示するには、次を参照してください：ポリシー使用の視覚表示 (Service Watch)。

#### 関連情報

Firebox System Manager (FSM) で Firebox を監視する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索