関連トピック

# インターフェイスの QoS マーキングを有効にする

インターフェイスからトラフィックが送信されるときの、既定のマーキング動作を設定できます。これらの設定は、ポリシーに定義された設定でオーバーライドされる可能性があります。

インターフェイスの QoS マーキングを有効化する前に、グローバル設定でトラフィック管理を有効化する必要があります。

詳細については、次を参照してください：トラフィック管理と QoS について

インターフェイスの QoS マーキングを有効化するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > インターフェイス の順に選択します。
   ネットワーク インターフェイスページが表示されます。
2. QoS マーキングで有効にしたいインターフェイスを選択します。編集 をクリックします。
   インターフェイスの構成 ページが表示されます。
3. 詳細 をクリックします。

6. マーキングの種類 ドロップダウン リストから、DSCP または IP Precedence のどちらかを選択します。
7. マーキング方法 ドロップダウン リストから、マーキング方法を選択します。
   - 保存 ：ビットの現在値は変更しません。Firebox では、この値に基づいてトラフィックの優先度が決まります。
   - 割り当て ：ビットに新しい値を割り当てます。
8. 前のステップで 割り当て を選択した場合は、マーキング値を選択します。
   マーキングの種類で IP Precedence を選択した場合、0 (通常の優先度) ～ 7 (最大の優先度) の値を選択できます。
   DSCP のマーキングの種類を選択した場合は、値は 0～56 となります。
9. QoS マーキングに基づいてトラフィックを優先する チェック ボックスをオンにします。
10. 保存 をクリックします。

インターフェイスの QoS マーキングを有効化するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > 構成 の順に選択します。
   ネットワーク構成ダイアログ ボックスが表示されます。
2. QoS マーキングで有効にしたいインターフェイスを選択します。構成 をクリックします。
   インターフェイス設定 ダイアログ ボックスが表示されます。
3. 詳細 タブを選択します。

6. マーキングの種類 ドロップダウン リストから、DSCP または IP Precedence のどちらかを選択します。
7. マーキング方法 ドロップダウン リストから、マーキング方法を選択します。
   - 保存 ：ビットの現在値は変更しません。Firebox では、この値に基づいてトラフィックの優先度が決まります。
   - 割り当て ：ビットに新しい値を割り当てます。
   - クリア ：ビットをクリア (ゼロに設定) します。
8. 前のステップで 割り当て を選択した場合は、マーキング値を選択します。
   マーキングの種類で IP Precedence を選択した場合、0 (通常の優先度) ～ 7 (最大の優先度) の値を選択できます。
   DSCP のマーキングの種類を選択した場合は、値は 0～56 となります。
9. QoS マーキングに基づいてトラフィックを優先する チェック ボックスをオンにします。
10. OK をクリックします。

また、セカンダリ PPPoE インターフェイスの QoS を有効化することができます。詳細については、次を参照してください：セカンダリ PPPoE インターフェイスを構成する。

#### 関連情報

トラフィック管理と QoS について

QoS マーキングについて

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索