関連トピック

# 静的 ARP エントリを追加する

アドレス解決プロトコル (ARP) は、IP アドレスをネットワーク デバイスの MAC アドレスに関連付けるプロトコルです。静的 ARP エントリは、ARP キャッシュ内の永久的エントリです。

たとえば、アクティブ/アクティブ FireCluster に接続されているルータに静的 ARP エントリを追加する必要がある場合があります。詳細については、次を参照してください：アクティブ/アクティブ FireCluster 用の静的 ARP エントリの追加 。

ネットワーク デバイスに静的 ARP エントリを追加するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > ARP エントリ の順に選択します。
   静的 ARP エントリ ダイアログ ボックスが表示されます。
2. 追加 をクリックします。
   ARP エントリ ダイアログ ボックスが表示されます。
3. インターフェイス ドロップダウン リストで、そのデバイスが接続されているインターフェイスを選択します。
4. IP アドレス テキスト ボックスに、そのデバイスの IP アドレスを入力します。
5. MAC アドレス テキスト ボックスに、デバイスの MAC アドレスを入力します。
6. OK をクリックします。
   静的 ARP エントリが静的 ARP エントリ リストに追加されます。

ネットワーク デバイスに静的 ARP エントリを追加するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > ARP エントリ の順に選択します。
   静的 ARP エントリ ダイアログ ボックスが表示されます。
2. 追加 をクリックします。
   ARP エントリの追加 ダイアログ ボックスが表示されます。
3. インターフェイス ドロップダウン リストで、そのデバイスが接続されているインターフェイスを選択します。
4. IP アドレス テキスト ボックスに、そのデバイスの IP アドレスを入力します。
5. MAC アドレス テキスト ボックスに、デバイスの MAC アドレスを入力します。
6. OK をクリックします。
   静的 ARP エントリが静的 ARP エントリ リストに追加されます。

静的 ARP エントリの編集や削除を行うには、テーブル内の静的 ARP エントリを選択して、編集 または 削除 をクリックします。

ARP テーブルを表示するには、Firebox System Manager のステータス レポートを開きます。

ARP テーブルを表示するには、システム ステータス > ARP テーブル の順に選択します。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索