関連トピック

# DHCPv6 プレフィックス デリゲーションについて

DHCPv6 プレフィックス デリゲーションにより、DHCPv6 クライアントは DHCPv6 サーバーから IPv6 プレフィックスを自動的に要求できるようになります。DHCPv6 サーバーは、プレフィックスを DHCPv6 クライアントに割り当てます。DHCPv6 クライアントはデリゲートされたプレフィックスを使用して、他の接続ネットワークの IPv6 アドレスを構成することができます。

DHCPv6 クライアント、DHCPv6 サーバー、またはその両方としてプレフィックス デリゲーションに参加するように Firebox を構成することができます。

## プレフィックス デリゲーションの DHCPv6 クライアントとしての外部インターフェイス

DHCPv6 サーバーからデリゲートされたプレフィックスを要求するように外部インターフェイスを構成することができます。外部インターフェイスでこれを有効化すると、信頼済みインターフェイス、任意インターフェイス、およびカスタム インターフェイスに IPv6 アドレスを構成する際に、デリゲートされたプレフィックスを使用することができます。以下を構成する際に、デリゲートされたプレフィックスを使用することができます。

- インターフェイスの静的 IPv6 アドレス
- IPv6 プレフィックス広告
- DHCPv6 アドレス プール
- DHCPv6 予約済みアドレス

プレフィックス デリゲーションの DHCPv6 クライアントとしてデバイスを構成する方法の詳細については、次を参照してください：DHCPv6 クライアント プレフィックス デリゲーションを構成する。

## プレフィックス デリゲーションの DHCPv6 サーバーとしての信頼済みインターフェイス、任意インターフェイス、またはカスタム インターフェイス

信頼済みインターフェイス、任意インターフェイス、またはカスタム インターフェイスの DHCPv6 サーバーがプレフィックスを DHCPv6 クライアントにデリゲートできるようにするには、プレフィックス プールを構成する必要があります。また、特定クライアントの予約済みプレフィックスを構成することができます。DHCv6 クライアントがプレフィックスを要求すると、DHCPv6 サーバーは構成されたプレフィックス プールからプレフィックスを割り当てます。または、予約済みプレフィックスを割り当てます。

プレフィックス デリゲーションの DHCPv6 サーバーとしてインターフェイスの DHCPv6 サーバーを構成する方法の詳細については、次を参照してください：DHCPv6 サーバー プレフィックス デリゲーションを構成する。

#### 関連情報

IPv6 サポートについて

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索