関連トピック

# ワイヤレス認証のため RADIUS サーバーを使用する

ワイヤレス構成で WPA エンタープライズ、WPA2 エンタープライズ、または WPA/WPA2 エンタープライズ 認証方法を選択した場合、ワイヤレス認証に RADIUS サーバーを使用することができます。

RADIUS 認証を使用するようにワイヤレス アクセスポイントを構成するには、Fireware Web UI または Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > ワイヤレス の順に選択します。
2. アクセスポイント 1、アクセスポイント 2 または ワイヤレスゲスト 構成の横にある 構成 をクリックします。
3. ワイヤレス タブを選択します。

1. 暗号化 (認証) ドロップダウン リストから、WPA エンタープライズ、WPA2 エンタープライズ、または WPA/WPA2 エンタープライズ を選択します。
   暗号化、認証サーバー、および EAP認証タイムアウト設定が表示されます。

1. 暗号化アルゴリズム ドロップダウン リストで、暗号化方法を選択します。詳細については、次を参照してください：暗号化レベルを設定する.
2. 認証サーバー ドロップダウン リストから、RADIUS を選択します。
   認証およびプロトコルの構成設定が無効になります。これらの設定をお使いの RADIUS サーバーで構成する必要があります。
3. EAP 認証タイムアウト テキスト ボックスでは、認証のタイムアウト値を変更できます。既定値は 3600 秒です。
4. 構成をデバイスに保存します。

まだ RADIUS サーバーを構成していない場合は、設定を保存する際に構成を行うように促されます。詳細については、次を参照してください：RADIUS サーバー認証を構成する.

#### 関連情報

ワイヤレス認証方法を設定する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索