関連トピック

# インターフェイスを VLAN に割り当てる

新しく VLAN を作成する場合は、Firebox のインターフェイスから受信するデータの種類を指定します。ただし、インターフェイスを現在定義されている VLAN のメンバーにするか、VLAN からインターフェイスを削除することもできます。

Fireware Web UI で、VLAN 構成に使用する前に、インターフェイスの種類を VLAN に変更する必要があります。

VLAN にネットワーク インターフェイスを割り当てるには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > VLAN の順に選択します。
   VLAN ページが表示されます。
2. 追加 をクリックするか、VLAN インターフェイスを選択して、編集 をクリックします。
3. 各インターフェイスの VLAN タグ設定を選択する リストから、1 つまたは複数のインターフェイスを選択します。
4. トラフィックの選択 ドロップダウン リストから、選択されたインターフェイスに適用するオプションを選択します。
   - タグ付きトラフィック — インターフェイスはタグ付きトラフィックを送信または受信します。
   - タグなしトラフィック — インターフェイスはタグなしトラフィックを送信または受信します。
   - トラフィックなし — この VLAN 構成からインターフェイスを削除します。

1. 保存 をクリックします。

インターフェイスを VLAN に割り当てるには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク構成 ダイアログ ボックスで、インターフェイス タブを選択します。
2. インターフェイスを選択して、構成 をクリックします。
   インターフェイス設定 ダイアログ ボックスが表示されます。
3. インターフェイスの種類 ドロップダウン リストから、VLAN を選択します。
   現在のすべての VLAN を示す表が表示されます。すべてのオプションを確認するには、ダイアログ ボックスのサイズを調整する必要があります。

1. ネットワーク インターフェイスのタグ付きトラフィックを受信するには、選択した VLAN でのタグ付きトラフィックの送受信 チェック ボックスをオンにします。
2. VLAN に含める各インターフェイスの メンバー チェック ボックスをオンにします。

この VLAN からインターフェイスを削除するには、横にある メンバー チェック ボックスをオフにします。
インターフェイスは、外部 VLAN、複数の信頼済み VLAN、または任意 VLAN のメンバーにできます。

1. タグなしデータ を受信するようにインターフェイスを構成するには、ダイアログ ボックスの下部にある 選択した VLAN でのタグなしトラフィックの送受信 チェック ボックスをオンにします。
2. 横にあるドロップダウン リストから VLAN 構成を選択するか、または 新しい VLAN をクリックして新しい VLAN 構成を作成します。

1. OK をクリックします。

#### 関連情報

仮想ローカル エリア ネットワーク (VLAN) について

新しい VLAN を定義する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索