関連トピック

# IPS 通知を構成する

通知設定では、脅威レベルのアラームが有効に設定されている状態で、IPS 署名によりコンテンツがブロックされたときに、Firebox から通知を受け取る方法を定義します。ログ記録と通知の設定は、Firebox の構成全体で類似しています。設定の詳細については、次を参照してください：ログ記録と通知の基本設定を行う。

IPS 通知の設定を構成するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. 登録サービス > IPS の順に選択します。
2. 通知 タグを選択します。

1. 通知の設定を構成します。

IPS 通知の設定を構成するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. 登録サービス > Intrusion Prevention の順に選択します。
2. 通知 をクリックします。
   通知 ダイアログ ボックスが表示されます。

1. 通知の設定を構成します。

#### 関連情報

IPS を構成する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索