関連トピック

# WatchGuard AP デバイスの配備例

この例では、最も一般的な形態の WatchGuard AP デバイスの配備シナリオにおける構成の詳細な説明を提供します。

単一の SSID を持つ WatchGuard AP デバイス

必要とされる条件がシンプルな小規模事務所における基本的な形態のワイヤレス配備では、単一 SSID で WatchGuard AP デバイス 1 台以上を配備することができます。

構成例については、次を参照してください：単一の SSID を持つ AP デバイスの配備.

単純なローミング構成の WatchGuard AP デバイス

SSID の範囲をより広い物理的領域に拡張するため、複数の AP デバイスに同じ SSID を割り当てることができます。

構成例については、次を参照してください：シンプルなローミングでの AP デバイスの配備.

信頼済みおよびゲスト ワイヤレス ポリシーのために VLAN を使用した WatchGuard AP デバイス

ワイヤレス ユーザーのセキュリティとポリシーの強化が必要とされる複雑な環境では、VLAN のあるワイヤレス ネットワークで 1 件以上の SSID を使用できます。VLAN を有効化すると、Firebox 上の各 SSID にワイヤレス セキュリティ ポリシーを適用し、専用 VLAN 上で SSID ごとにネットワーク トラフィックを分割することができます。これにはゲスト ワイヤレス ユーザー用のセキュア カスタム ネットワークが含まれます。

構成例については、次を参照してください：VLAN とゲスト ネットワークを使用した AP デバイスの配備.

モバイル ワイヤレス セキュリティの例

ワイヤレス接続を通じて Firebox に接続するモバイル デバイスからのリソースを保護するためのモバイル セキュリティをどのように追加できるかを示す例については、次を参照してください：モバイル セキュリティの配備例.

#### 関連情報

AP デバイス構成について

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラで AP デバイスを構成する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索