関連トピック

# XTM モデル アップグレードがある FireCluster の詳細

一部の XTM デバイス モデルは、パフォーマンスと容量を向上させるためにライセンス キーを購入して、デバイスを同じ製品ファミリの上位モデルにアップグレードすることができます。

使用可能なモデル アップグレード:

基本モデル | 使用可能なモデル アップグレード
--- | ---
XTM 25 | XTM 26
XTM 505 | XTM 510、XTM 520 または XTM 530
XTM 510 | XTM 520 または XTM 530
XTM 520 | XTM 530
XTM 515 | XTM 525
XTM 535 | XTM 545
XTM 810 | XTM 820 または XTM 830
XTM 820 | XTM 830
XTM 850 | XTM 860 または XTM 870
XTM 860 | XTM 870

FireCluster を正常に作成させるには、両方のメンバーが同一のデバイス モデルでなければなりません。FireCluster に追加する 2 つ目のデバイスにモデル アップグレードがある場合は、クラスタに追加する前にそのデバイスにモデル アップグレードがある機能キーをインストールする必要があります。これにより、クラスタが初めて作成される際にモデル不一致エラーの可能性を回避することができます。

## モデル アップグレードがある XTM 5 Series、8 Series および 800 Series

モデル アップグレードのある XTM 5 Series や 8 Series、800 Series デバイスを FireCluster に追加する準備をするには、次の手順を実行します：

1. Web Setup Wizard または WSM Quick Setup Wizard を使用して、基本構成により XTM デバイスを設定します。
2. モデル アップグレードに含まれている機能キーをインストールします。詳細については、次を参照してください：Firebox 機能キーを取得する.
3. デバイスをセーフ モードで起動します。
   セーフ モードでは、XTM デバイスは出荷時の既定設定にリセットされますが、機能キーは削除されません。

機能キーをインストールして XTM デバイスをセーフ モードで起動すると、クラスタの 2 つ目のメンバーとして追加する準備完了となります。標準の手順に従ってもう 1 つのデバイスでクラスタを構成し、クラスタを作成します。詳細については、次を参照してください：クイック起動 — FireCluster を設定する.

## モデル アップグレードがある XTM 2 Series

XTM 25 および XTM 25-W はモデル アップグレードとサポートに対応しています。XTM 2 Series モデルはセーフ モードで起動できないため、モデル アップグレードに機能キーが含まれている場合は異なる手順に従ってクラスタを作成する必要があります。Policy Manager でクラスタ構成を作成後、これを各クラスタメンバーに個別に保存します。2 つのメンバーを一緒にまとめると、クラスタが自動的に作成されます。

モデル アップグレードのある XTM 2 Series デバイスを FireCluster に追加する準備をするには、次の手順を実行します：

1. Web Setup Wizard または WSM Quick Setup Wizard を使用して、基本構成により XTM デバイスを設定します。
2. モデル アップグレードに含まれている機能キーをインストールします。詳細については、次を参照してください：Firebox 機能キーを取得する.

デバイスを出荷時の既定設定にリセットすると機能キーが削除されてしまうため、リセットはしないでください。

Policy Manager でクラスタ構成を作成後、この手順に従ってクラスタを作成します。

1. Policy Manger を使って最初の Firebox で FireCluster を有効にして構成します。FireCluster を構成するには、両方のクラスタメンバーの機能キーが必要です。詳細については、次の項のステップ 1 から 4 を参照してください：クイック起動 — FireCluster を設定する.
2. Policy Manager で、構成を最初のクラスタ メンバーの IP アドレスに保存します。
3. 管理コンピューターを 2 つ目の Firebox に接続します。
4. Policy Manager で、構成を 2 つ目のクラスタ メンバーの IP アドレスに保存します。
5. クラスタ メンバーを相互に、およびネットワーク スイッチに接続します。詳細については、次を参照してください：FireCluster ハードウェアを接続する.
   クラスタは自動的に作成されます。

この代替方法は任意のペアの Firebox または XTM デバイスでクラスタを作成するのに使用できますが、これはモデル アップグレードがある XTM 2-Series モデルでは特に役立ちます。

#### 関連情報

機能キーについて

アップグレード オプションについて

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索