関連トピック

# Rogue Access Point Detection

ワイヤレスネットワークと同じ範囲で作動する rogue ワイヤレス アクセス ポイントを検出できるようにワイヤレス Firebox を構成することができます。

Rogue Access Point とは、ネットワーク範囲内におけるアクセス ポイントとして認識されないワイヤレス アクセス ポイント、またはワイヤレス配備において構成された例外のことです。Rogue access point は組織内の誰かが同意を得ずに接続した未承認の AP である可能性があります。管理下にある無線および有線ネットワークに適切なセキュリティ機能が施されていなければ、これらのアクセスポイントはセキュリティ リスクを招く恐れがあります。Rogue access point は、ネットワーク範囲内にあるワイヤレスネットワーク外の AP である可能性もあります。これには、認証 AP と同じネットワーク SSID をブロードキャストして適正な AP に偽装する、ハニーポットまたは Evil Twin Rogue access point が含まれます。

ワイヤレス Firebox で Rogue Access Point Detection を有効化すると、デバイスのワイヤレス無線は、ワイヤレス チャンネルをスキャンして、不明のワイヤレス アクセスポイントを特定します。このスキャンは、継続的に実行するように、またはスケジュールした間隔と時刻に実行するように構成することができます。

Rogue Access Point のスキャンが開始すると、ワイヤレス Firebox は範囲内の電波をスキャンして他の無線ブロードキャストが存在するかどうかを調べます。デバイスは、デバイスが存在する国におけるすべての利用可能なワイヤレス チャンネルで、ワイヤレス モードのワイヤレス アクセス ポイントをスキャンします。このスキャンは、デバイスの無線設定で構成したワイヤレス モードおよびチャンネル設定に限定されているわけではありません。

ワイヤレス Firebox が別のワイヤレス アクセスポイントの信号を検出すると、このアクセスポイントの特性を、構成されている信頼済みアクセスポイントのリストと比較します。発見されたアクセスポイントがいずれの信頼済みアクセスポイントにも一致しない場合、Firebox はこのデバイスを潜在的な Rogue Access Point としてレポートします。Rogue Access Point が検出されたときにアラームを送信するように、デバイスを構成することができます。ログ記録を有効にしている場合は、すべてのスキャンおよびスキャンの結果のレポートを実行できます。

Firebox ワイヤレス デバイスの Rogue Access Point Detection 機能は、ゲートウェイ ワイヤレス コントローラと管理対象の WatchGuard AP デバイス向けに設計された Rogue Access Point Detection 機能とは異なります。ゲートウェイ ワイヤレス コントローラの Rogue Access Point Detection の詳細については、次を参照してください：Rogue Access Point Detection を有効にする.
Firebox ワイヤレス デバイスと、WatchGuard AP デバイスの相違点の詳細については、次を参照してください：WatchGuard ワイヤレス ソリューション.

#### 関連情報

Rogue Access Point Detection を有効にする

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索